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На виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про енергетичну ефективність» № 818-IX від 21 жовтня 2021 року. Цей Закон спрямований на імплементацію практики Європейського Союзу у сфері енергетичної ефективності, а саме: Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність, Директиви 2009/125/ЄС про рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов’язаних з енергоспоживанням продуктів, Регламенту (ЄС) 2017/1369 про встановлення рамок для енергетичного маркування.
Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про енергетичну ефективність» органи місцевого самоврядування розробляють місцеві енергетичні плани.
Муніципальний енергетичний план Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на період до 2030 року включно (далі - МЕП) розроблений на виконання рішення Покровської міської ради Дніпропетровської області від 19.09.2025 № 8 «Про розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на період до 2030 року включно та створення робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку території Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області» у відповідності до Методики розроблення місцевих енергетичних планів затвердженої, Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163 та з урахуванням відповідних нормативно-правових документів у сферах забезпечення енергетичної ефективності, розвитку енергетики, у тому числі відновлюваної енергетики, економіки, сталого розвитку та охорони навколишнього природного середовища.
Метою створення МЕП є сприяння досягненню національних цілей у сфері забезпечення енергетичної ефективності; розвитку відновлюваних джерел енергії; адаптації до кліматичних змін, включаючи зменшення викидів вуглекислого газу; забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на придбання енергії та комунальних послуг, а також залучення інвестицій для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури території територіальної громади.


1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Розробка та реалізація Муніципального енергетичного плану спрямована на системне запровадження нових енергоефективних заходів та проєктів, які дозволять зробити Покровську міську територіальну громаду Дніпропетровської області більш енергонезалежною, а життя мешканців - більш комфортним.

Основними цілями МЕП є:
· сприяння досягненню національних цілей у сфері забезпечення енергетичної ефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії, адаптації до кліматичних змін, включаючи зменшення викидів вуглекислого газу;
· раціональне використання бюджетних коштів на придбання енергії та комунальних послуг;
· залучення інвестицій для енергетичної модернізації об'єктів та інфраструктури території територіальної громади.

Пріоритетними секторами МЕП Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області є:
· громадські будівлі;
· житлові будівлі;
· об’єкти теплопостачання;
· система водопостачання та водовідведення;
· зовнішнє освітлення;
· транспорт;
· тверді побутові відходи.

При розробленні МЕП застосовуються принципи просторового планування з метою врахування:
· майбутнього виробництва та/або генерації енергії в межах територіальної громади;
· потенційних та наявних джерел енергії (в тому числі відновлюваних джерел енергії) на території територіальної громади;
· майбутнього попиту на енергію з урахуванням демографічних тенденцій, потенціалу та швидкості термомодернізації будівель, прогнозів щодо зміни клімату тощо;
· узгодження попиту на енергію з можливостями її виробництва та/або генерації.

2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОМАДИ
2.1.1. Адміністративно – територіальний устрій
Регіон має давню історію, адже на його території розташовувалися Базавлуцька та Чортомлицька Січі, а неподалік проходив торговий шлях «З варяг у греки». З Чортомлицькою Січчю, яка у XVII столітті була адміністративним і військовим центром запорізького козацтва, тісно пов'язане життя козацького діяча Івана Сірка.
Археологічні відкриття поблизу міста Покров мають світове значення. У 1971 році експедиція під керівництвом видатного українського археолога Бориса Мозолевського проводила розкопки кургану Товста Могила, розташованого в межах сучасного міста.
Результатом цих розкопок стало одне з найграндіозніших археологічних відкриттів XX століття — знайдено всесвітньо відому скіфську золоту пектораль, що датується III століттям до нашої ери, та інші численні золоті прикраси скіфського царя, зброя та предмети побуту скіфів. Це відкриття підтвердило важливість регіону як центру скіфської культури в давнину.
Історія Покрова пов'язана з відкриттям марганцевих руд у 1883 році та заснуванням Покровських копалень у 1886 році, що призвело до розвитку шахтарських поселень, які згодом перетворилися на сучасне місто. 
Офіційною датою заснування міста Орджонікідзе (сучасна назва міста — Покров) прийнято вважати 30 жовтня 1956 року, коли рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів селище міського типу Орджонікідзе об’єднано з селищами Колонка, Стройка, Хутіром Перший та Олександрівка та утворено населений пункт місто Орджонікідзе. До складу міста також ввійшли такі шахтарські селища як Гірницьке (колишня Причепилівка), Червоний Гірник, Рудник, Підгірна. В 1993 році в межі міста включили село Перевізькі Хутори.
Покровська міська територіальна громада в рамках адміністративно-територіальної реформи утворилася 23 листопада 2018 року шляхом приєднання Шолоховської сільської ради Нікопольського району до Покровської міської ради Дніпропетровської області.
До складу громади входять 6 населених пунктів: місто Покров - адміністративний центр, селища Гірницьке та Чортомлик, села Миронівка, Улянівка, Шолохове.
Історія Покровської територіальної громади охоплює багатий культурний та історичний спадок, зосереджений у Покрові та навколишніх селах і селищах. Кожне з цих поселень має свій унікальний історичний шлях, що додає особливого колориту всій громаді.
Чортомлик
Історія цієї місцевості тісно пов'язана з Чортомлицькою Січчю, заснованою в 1652 році, яка проіснувала найдовше серед усіх Запорізьких Січей і стала осередком діяльності таких кошових отаманів, як Іван Сірко та Кость Гордієнко. 
Історія селища починається з козацького поселення, яке потім було знищене російськими військами за підтримку Мазепи, а сучасне селище сформувалося навколо залізничної станції, побудованої у 1904 році для транспортування марганцевої руди, і спочатку називалося Осокорівка, а з 1910 року отримало сучасну назву. 
З 1957 року Чортомлик надано статус селища міського типу. 12 червня 2020 року селище увійшло до складу Покровської міської громади. 
Гірни́цьке
Гірницьке-селище, яке виникло 1886 р. внаслідок розробки марганцевих родовищ Перші рудники й селище гірників звали Покровськими копальнями. У середині XX ст. мало назву Каганович, з 1957 р. — Гірницьке.
Шолохове
Історія села Шолохове сягає глибокої давнини. Село заснувалося в 1740 році за часів Запорозької Січі як козацьке займище, де мешкали родини та челядь запорозької старшини. 
Після ліквідації Запорозької Січі, село було перетворене на державну військову слободу, а у 1782 році тут було вже 215 жителів. Кількість населення в слободі збільшувалося за рахунок селян-кріпаків з Правобережної та Лівобережної України, з російських губерній. Вважається, що до 1740 р. першим тут оселився козак Шолох, який дав назву населеному пункту. 
Поблизу села виявлено поселення доби бронзи, скіфського та сарматського періодів, що свідчить про давню історію місцевості.  
У селі Шолохове розташована пам’ятка культури - Комплекс земської лікарні побудований на початку ХХ ст.
Комплекс земської лікарні зводиться між 1900 р. – І пол. 1910-х рр. як частина державної земської освітньої та медичної реформи, запропонованої ще імператором Олександром ІІ у 1864 р. У лютому 1944 р. будівлі використовувались під тимчасовий штаб і командний пункт 62-ї армії, під командуванням Двічі Героя Радянського Союзу маршала Василя Івановича Чуйкова.
До 2018 року було адміністративним центром Шолоховської сільської ради.
Миронівка та Улянівка
Села Миронівка та Улянівка також мають свою давню історію, адже поблизу них археологами виявлені чисельні скіфські кургани, серед яких такі відомі, як «Могила Токова та Могила Орлова», «Могила Апонова».

2.1.2. Географічне положення та кліматичні умови
Покровська міська територіальна громада розташована на півдні України в Нікопольському районі Дніпропетровської області, у степовій зоні, у басейні річок Базавлук, Солона та Каховського водосховища. Відстань до облцентру становить майже 150 км. Корисні копалини: марганцева руда.
Клімат — помірно континентальний. Середня температура січня становить від −5 °C в південно-західній частині до −6,5 °C на північному сході; липня — відповідно +23,5 °C та +22 °C. Опадів за рік випадає від 450 мм на півдні до 400 мм — на півночі.
2.1.3. Демографічна ситуація
Покровська міська територіальна громада займає площу 170,1 км2 з населенням 42 192 мешканця.

Чисельність населення Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області станом на 01.01.2022
у розрізі населених пунктів*
	
	Осіб

	Покровська міська ТГ, усього
	42192

	м. Покров
	37493

	селище Гірницьке
	341

	селище Чортомлик
	1290

	с. Миронівка
	274

	с. Улянівка
	109

	с. Шолохове
	2685


* у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення статистична інформація може не формуватись та не поширюватися, зважаючи на відсутність адміністративних даних, подання яких вимагається до норм чинного законодавства. Формування органами державної статистики об'єктивної статистичної інформації щодо чисельності населення, починаючи з даних станом на 01.03.2022, призупинено.
Демографічна ситуація у громаді з 2022 року змінювалась основним чином під впливом міграційних процесів, викликаних війною – виїзд місцевих мешканців за кордон та в інші регіони країни, поповнення населення громади внаслідок внутрішньо переміщених осіб (ВПО), переважна більшість яких жінки з дітьми. З початку війни у місті пройшло реєстрацію 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них більш як 3 тисячі — діти.
[bookmark: _Toc195651476]2.1.4. Оцінка економічного потенціалу громади
Місцева економіка до початку військової агресії російської федерації проти України була представлена традиційними секторами - добувною та переробною промисловістю, агропромисловим комплексом. 
В громаді зареєстровано 2151 суб’єктів господарювання, з них: 1680 фізичних осіб-підприємців,  471 юридична особа.
Провідними виробниками промислової продукції Покровської міської територіальної громади є: АТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат" (добувна промисловість і розроблення кар’єрів), ТОВ "Резинопласт" (переробна промисловість - виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції), ТОВ "Проктер енд гембл Україна" (переробна промисловість - виробництво хімічних речовин і хімічної продукції), ТОВ Агрофірма “Берегиня”, ТОВ “Базавлук”, СФГ “Гончаров” (аграрне виробництво).
Серед підприємств територіальної громади, що надають послуги населенню, можна виділити такі, як МКП «Покровводоканал», ПМКП «Добробут», ТОВ "Універсал-Сервіс 94», ТДВ "Дніпрокомунтранс", ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (житлово-комунальна сфера), АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", КБ "Кредит Дніпро" (фінансова сфера), ТОВ "АТП "Орджонікідзе Транс Сервіс", ПП "Зігфрід-М", ТОВ "ВКП "Мотодор" (транспортні послуги та інші суб’єкти господарської діяльності різних форм власності, що надають побутові послуги).
Основними провідними підприємствами роздрібної торгівлі на території Покровської міської територіальної громади залишаються ТОВ “АТБ-маркет”, ТОВ “РУШ”, ТОВ “ОМЕГА”, Дочірнє підприємство Дніпропетровської облспоживспілки - госпрозрахунковий ринок “Центральний” м. Покров, ТОВ “ВИГІДНА ПОКУПКА”.
У сфері підготовки водіїв транспортних засобів мешканцям громади надають послуги 4 автошколи. Послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) надають 3 суб’єкти господарювання. Функціонують дитячий комплекс “Місурі”, дитячий розважальний комплекс “Веселі джунглі”. Стоматологічні послуги надають приватні кабінети.
З метою створення нових робочих місць та забезпечення мешканців громади промисловими товарами та продуктами харчування протягом 2024 відкрились:
- Торговий центр “Покров” (в т. ч. супермаркет “Варус”, магазини “Золотий Вік”, “Prostor”, “Аврора” та “Аптека оптових цін”);
- продуктові магазини “Центральний”, “Добробут”, “Наша Ряба”, “Галя Балувана”, “Ковбасна мережа”, “Одеський маркет”;
- 2 піцерії “IQ Pizza”, 2 фаст-фуд заклади;
- непродовольчі магазини “Єва”, “DNIPROM”, “MEDIA CITY”, “Bella Perfume”, “Оптика” та інші.
Воєнні дії на території України призвели до зниження економічної активності підприємств. Упродовж 2022-2025 років економіка працювала на значно нижчому рівні порівняно з довоєнним періодом. Частина підприємств зупинила діяльність через безпосередню військову загрозу, або через заблокований доступ до ринків збуту чи сировини і блекаути, деякі з них працювали не на всю потужність, неповний робочий тиждень, тому обсяги виробництва та реалізації знизилися у порівнянні з довоєнним періодом.
Але попри всі складнощі протягом 2025 року підприємства громади зосередилися на збереженні існуючих обсягів виробництва, пошуку ринків збуту, поповненні обігових коштів та можливостях грантової підтримки.
Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" під час воєнного стану або стану війни органи державної статистики призупинили оприлюднення статистичної інформації. Тому будь-яка статистична інформація по підприємствах громади станом на зараз відсутня. 
Не зважаючи на всі труднощі, викликані повномасштабною війною, протягом воєнного стану поступово підвищилась ділова активність суб’єктів малого та середнього бізнесу.  
Крім того, громада поповнюється новими суб’єктами малого бізнесу, що релокуються з інших населених пунктів Нікопольського району, на яких ведуться бойові дії або є територіями можливих бойових дій. Підприємці, що релокуються до громади, спеціалізуються переважно на таких видах економічної діяльності, як оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, переробна промисловість, логістика тощо.
Найбільшими проблемами для бізнесу залишаються зростання цін на сировину/матеріали/послуги, брак обігових коштів, палива, робочої сили, складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України, небезпека для роботи, зменшення попиту на продукцію або послуги підприємств.
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Розроблення будь-якого плану базується на аналізі ситуації сьогодення та минулих періодів і визначенні набору наявних обмежень: законодавчих, політичних, фінансових, технічних, екологічних, що впливають на формування системи пріоритетів для вибору найбільш оптимальних методів, заходів, дій для досягнення поставлених цілей за даних умов.

У відповідності з Методикою розроблення місцевих енергетичних планів під час аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку території територіальної громади визначаються:
- нормативні та правові обмеження на державному та місцевому рівнях;
- фінансові обмеження та спроможності бюджету території територіальної громади;
- людські обмеження та спроможності території територіальної громади;
- матеріально-технічні та ринкові обмеження.

Основні обмеження, які можуть виникати саме при енергетичному плануванні:

1. Нормативно-правові обмеження.
Нормативно-правові обмеження, особливо на державному рівні,  полягають у постійній зміні законодавства України. Розвиток законодавства йде швидкими темпами, але не завжди збігається з тенденціями розвитку ринку, що призводить до виникнення протиріч і, зрештою, створює обмеження, відсутні при досконалій системі законодавства європейських країн. Недосконалість правового та законодавчого середовища для підтримки сталого енергетичного розвитку ускладнює впровадження новаторських рішень. 
Також певні обмеження накладає складність прогнозування тарифів або цін на паливо та комунальні послуги у майбутні періоди, зокрема при субсидуванні тарифів на ПЕР з боку держави, що створює для банків і інвесторів невизначеність на період дії проєктів. 
У разі залучення інвестицій громадою або комунальним підприємством зростає активність з боку державних контролюючих органів, що в значній мірі обмежує громаду, та відволікає людські та часові ресурси на задоволення вимог цих органів.

2.  Фінансові обмеження.
Фінансові обмеження та спроможності бюджету територіальної громади включають недостатню наповненість місцевого бюджету, що не дозволяє забезпечити належне фінансування проєктів у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики. 
Є велика потреба у залученні зовнішніх інвестицій, кредитів або грантів, які необхідні для реалізації масштабних проектів, оскільки покращення інфраструктури вимагає значних інвестицій, що може бути проблематичним за відсутності доступу до відповідних фінансових інструментів. Водночас бюджетний Кодекс України не передбачає можливості залишення коштів, зекономлених внаслідок реалізації енергоефективних проектів на рахунках розпорядників коштів або у місцевому бюджеті. 
Внаслідок чого, ані муніципалітет, ані бюджетні установи не мають можливості залучати інвестиції та розраховуватись за рахунок фактичної економії. Комунальні підприємства мають змогу повертати кредитні кошти за рахунок інвестиційної складової, яка закладається в тариф, але процедура узгодження інвестиційної складової досить складна, і затверджується інвестиційна складова лише на рік, що унеможливлює реалізацію довгострокових інвестиційних проектів без додаткових гарантій з боку місцевого або державного бюджетів. Муніципалітет, згідно Бюджетного Кодексу України, також має обмеження щодо залучення позик. 
Сьогодні громада може залучати позики в розмірі не більше 200 % середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на наступні за планом два бюджетні періоди.

3. Людські обмеження.
Значна частина мешканців громади не усвідомлює важливість заходів енергоефективності, що знижує рівень громадської підтримки таких ініціатив. Недостатня обізнаність населення про переваги альтернативної енергетики та впровадження енергоефективних заходів стримує їх впровадження. Молоді спеціалісти виїжджають до більших міст або за кордон, що знижує кадровий потенціал громади.
Відсутність цифрових інструментів для моніторингу енергоспоживання в комунальній сфері ускладнює прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Обмежені можливості громади та громадян є перешкодою для широкого впровадження альтернативних джерел енергії та інших енергоефективних заходів. Це пов'язано з недостатнім фінансуванням, відсутністю необхідної інфраструктури, браком знань та досвіду у сфері відновлюваної енергетики, а також складними процедурами отримання дозволів та ліцензій.

4. Матеріально-технічні та ринкові обмеження
Висока залежність від традиційних джерел енергії, високі витрати на енергію, а також відсутність економічного стимулювання обмежують розвиток в цьому напрямку. Строки окупності інвестиційних проєктів напряму впливають на рішення потенційних інвесторів вкладати кошти в їх реалізацію. В той же час окупність проєктів залежить від багатьох зовнішніх факторів, які неможливо точно спрогнозувати і які змінюються з часом. До таких факторів належать: тарифи на енергоносії (економічна обґрунтованість тарифів), умови та ставки кредитування банківськими установами, курс гривні, законодавчі зміни у сфері оподаткування. 
Матеріально-технічні та ринкові обмеження виникають через недостатнє технічне забезпечення, що включає використання обладнання та матеріалів з низькими експлуатаційними показниками, які з часом можуть знизити економічний ефект. Деякі проєкти залежать від сезонності, що може затримувати їх реалізацію. Крім того, недосвідченість проектувальників, будівельників та монтажників може негативно вплинути на якість та терміни виконання проектів. Усі ці фактори потребують уваги та комплексного вирішення для забезпечення успішного сталого енергетичного розвитку територіальної громади.

Загалом аналіз обмежень показує, що певні обмеження створюють перепони щодо реалізації проєктів, але мають тимчасовий характер. Завершення війни, розвиток ринку дозволяє нівелювати вплив даних обмежень (людських та матеріально-технічних). Розвиток законодавства створює не тільки перепони через прийняття нових законодавчих норм, а й враховує практику реалізації прийнятих норм. Курс України на членство в Європейському Союзі дозволить удосконалити законодавство, та застосовувати дієві норми запозичені з європейського права. 
Складніша ситуація з фінансовими обмеженнями. Без суттєвого розширення можливостей місцевого бюджету реалізувати більшість проєктів місцевим радами буде складно.
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SWOT-аналіз сильних, слабких сторін, можливостей і загроз сталого енергетичного розвитку виконується на основі визначення внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на сталий енергетичний розвиток території територіальної громади за формою згідно з додатком 3 до цієї Методики, де:
-  сильні сторони – наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси в межах території територіальної громади, які можуть бути використані для її сталого енергетичного розвитку;
- слабкі сторони – наявні внутрішні негативні фактори в межах території територіальної громади, усунення яких сприятиме її сталому енергетичному розвитку;
- можливості – наявні або найбільш ймовірні позитивні фактори зовнішнього впливу, які можна використати для сталого енергетичного розвитку території територіальної громади;
- загрози – наявні або найбільш ймовірні негативні фактори зовнішнього впливу, усунення яких сприятиме сталому енергетичному розвитку території територіальної громади.
В таблиці наведені основні результати SWOT-аналізу факторів впливу на енергетичний розвиток Покровської міської територіальної громади. 
	Внутрішні фактори
	Сильні сторони
	Слабкі сторони

	
	Наявність корисних копалин
	Недостатня інвестиційна привабливість

	
	Зручне адміністративне та географічне розташування в екологічно сприятливій зоні з доступом до основних шляхів 
	Нестача висококваліфікованого персоналу

	
	Наявна залізнична інфраструктура
	Низький рівень впровадження інновацій та низька конкурентоздатність продукції

	
	Наявність розвиненого аграрного сектору
	Переважно незадовільний стан нерухомого майна, що потребує додаткових інвестицій

	
	Розвинена та доступна мережа закладів шкільної, дошкільної освіти з якісним навчанням та комфортними умовами перебування.
	Відсутність екологічних ініціатив та екологічного контролю

	
	Стабільне функціонування комунальних служб
	Відтік трудових ресурсів за кордон

	
	Наявність культурних та спортивних об'єктів для дозвілля мешканців
	Незадовільний стан автомобільних доріг за межами міста

	
	Досвід залучення грантів та підтримки від партнерів
	Відсутність екологічної інфраструктури для сортування та переробки сміття

	
	Наявність вільних земель та комунальних приміщень
	Низький рівень фінансової
грамотності серед населення

	
	Багатопрофільний малий та середній бізнес
	

	
	Добре розвинута соціальна інфраструктура
	

	
	Відкритість влади, реалізація антикорупційних програм
	

	Зовнішні фактори
	Можливості
	Загрози

	
	Залучення інвестицій для
модернізації агропромислового
комплексу, переробної промисловості та інших перспективних проєктів
	Демографічна криза через масовий відтік населення

	
	Можливості грантової підтримки
	Воєнні дії та нестабільність в країні

	
	Розвиток партнерств із містами інших розвинутих країн
	Втрата молоді та кваліфікованих кадрів через міграцію

	
	Розвиток альтернативної енергетики
	Погіршення інфраструктури без
належного оновлення

	
	Тренд на підтримку екологічних проєктів
	

	
	Якісна неформальна освіта з
підприємництва, технологій та
інших важливих галузей
	

	
	Інтеграція сучасних технологій у сільське господарство
	

	
	 Підвищення попиту на внутрішній
туризм
	

	
	Збільшення рівня доступності міжнародних фінансових ресурсів.
	



Із даних, зазначених в SWOT-аналізі, можна зробити висновок, що Покровська міська територіальна громада має достатній потенціал для сталого економічного та енергетичного розвитку своєї території, впровадження альтернативних джерел енергії, створення умов для циркулярної економіки, зменшення обсягів споживання енергоресурсів, реалізації природо-орієнтованих рішень, підвищення стійкості до змін клімату з певними обмеженнями, викликаними демографічною ситуацією та низьким рівнем фінансової самодостатності. 

[bookmark: _Toc195651480_копія_1][bookmark: _Toc181742466_копія_1][bookmark: _Toc184139685_копія_1]2.2.3. Аналіз впливу органів місцевого самоврядування на сектори енергетичного планування та визначення секторів

Під час аналізу впливу визначається рівень впливу міської ради, її виконавчих органів («прямий», «опосередкований», «відсутній») на кожний з визначених секторів за трьома напрямками:
- управління – вплив на прийняття управлінських рішень в секторі;
- регулювання – вплив на діяльність в секторі через прийняття регуляторних актів (у тому числі шляхом регулювання тарифів на комунальні послуги тощо);
- фінансування – вплив на забезпечення операційної діяльності та/або розвитку в секторі шляхом здійснення видатків з місцевого бюджету.
В своїй діяльності орган місцевого самоврядування – Покровська міська рада, відповідно до затвердженої Стратегії та Програми соціально-економічного розвитку охоплює різні сектори громади, маючи на них прямий, опосередкований або відсутній вплив.
 
Загальний аналіз впливу та рівні впливу
	Напрямки впливу
	Рівень
	Короткий опис

	Управління 

	прямий
	ОМС та/або його виконавчий орган має безпосередній вплив на управлінські рішення щодо здійснення операційної та інвестиційної діяльності в секторі

	
	опосередкований
	ОМС та/або його виконавчий орган має обмежений вплив на здійснення операційної та/або інвестиційної діяльності, утримання об'єктів в секторі, у тому числі через діяльність комунальних підприємств, участь в проєктах  державно-приватного партнерства, надання земельних ділянок на платній або безоплатній основі у користування суб'єктам, здійснення контролю за витрачанням коштів тощо

	
	відсутній
	ОМС та/або його виконавчий орган жодним чином не впливає на прийняття управлінських рішень суб'єктів в секторі

	Регулювання

	прямий
	ОМС має повноваження здійснювати регулювання діяльності суб'єктів в секторі, у тому числі шляхом встановлення норм/нормативів, умов, обмежень або заборони діяльності, ліцензування господарської  діяльності, регулювання цін і тарифів на послуги, проведення конкурсів на визначення надавачів послуг, умов доступу до інженерних мереж та об'єктів інфраструктури на території територіальної громади тощо

	
	опосередкований
	ОМС має повноваження встановлювати місцеві податки та збори, які впливають на діяльність суб'єктів в секторі, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства та державних регуляторних норм, застосовувати санкції за забруднення довкілля, порушення вимог законодавства, державних норм і правил тощо

	
	відсутній
	ОМС жодним чином не має повноважень здійснювати регулювання діяльності суб'єктів в секторі або контроль за дотриманням ними державних регуляторних норм

	Фінансування

	прямий
	Повне або часткове фінансування поточних і капітальних витрат, та/або оплати за надані послуги здійснюється за кошти місцевого бюджету на постійній основі

	
	опосередкований
	З місцевого бюджету фінансуються або фінансувалися програми підтримки/стимулювання капітальних вкладень і ремонтів, субсидії, дотації на здійснення поточних витрат або інші відшкодування понесених витрат, внески до статутного капіталу, виконання зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства, надання кредитів (позик), місцевих гарантій, виконання платіжних зобов’язань за зовнішніми запозиченнями (державними або місцевими) тощо

	
	відсутній
	З місцевого бюджету жодним чином не надаються кошти на співфінансування поточних витрат або капітальних вкладень



Оцінка впливу ОМС на сектори
	№ з/п
	Назва сектору
	управління
	регулювання
	фінансування
	Вибір сектору

	1
	Громадські будівлі
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	2
	Зовнішнє освітлення
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	3
	Сфера теплопостачання
	опосередкований
	опосередкований
	опосередкований
	так

	4
	Сфера водопостачання та водовідведення
	прямий
	прямий
	прямий
	так

	5
	Сфера управління побутовими відходами
	опосередкований
	відсутній
	відсутній
	так

	6
	Житлові будинки
	відсутній
	опосередкований
	опосередкований
	ні

	7
	Громадський транспорт
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	8
	Газова інфраструктура
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	9
	Електроенергетика
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	10
	Промисловість
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	11
	Сільське господарство
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	12
	Інші сфери послуг
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні

	13
	Інші види транспорту
	відсутній
	відсутній
	відсутній
	ні



За результатами виконаного аналізу вихідного стану енергетичного розвитку здійснили ранжування та визначили пріоритетні сектори енергетичного планування для досягнення цілей сталого енергетичного розвитку території Покровської міської територіальної громади. При цьому були враховані вимоги щодо включення обов’язкових секторів для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території територіальної громади. Відповідно по даних секторах будуть визначатись цілі сталого енергетичного розвитку.

2.3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

2.3.1 Громадські будівлі

Громадські (бюджетні) будівлі представлені будівлями закладів освіти (дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти та позашкільної освіти), закладів охорони здоров'я, закладів культури, будівлями закладів соціального захисту населення, інших бюджетних установ, в т.ч. адміністративних будівель.

Освіта
Мережа закладів освіти Покровської міської територіальної громади включає: 
- 7 закладів дошкільної освіти,
- 8 закладів загальної середньої освіти, один з яких розташований у сільській місцевості – КЗ "ШОЛОХОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ",
- 2 заклади позашкільної освіти.
Перелік закладів загальної середньої освіти
	№
п/п
	Назва закладу загальної середньої освіти

	1.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ №2 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

	2.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №3 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

	3.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГІМНАЗІЯ №4 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

	4.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

	5.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №6 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

	6.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №8 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

	7.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №9 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

	8.
	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШОЛОХОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"




Кількість та площа будівель закладів загальної середньої освіти
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель займаних,
всього
	Кількість
будівель займаних, що
опалюються
	Площа
будівель займаних,
всього м²
	Площа
будівель займаних, що
опалюються м²

	8
	8
	8
	8
	47675,9
	43733,7



Перелік дошкільних навчальних закладів
	№
п/п
	Назва дошкільного навчального закладу 

	1.
	Комунальний заклад дошкільної освіти №2 "Дивосвіт" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

	2.
	Комунальний спеціальний заклад дошкільної освіти №5 "Червона Шапочка" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

	3.
	Комунальний заклад дошкільної освіти №11 "Сонечко" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

	4.
	Комунальний заклад дошкільної освіти №13 "Малятко" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

	5.
	Комунальний заклад дошкільної освіти №16 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

	6.
	Комунальний заклад дошкільної освіти №21 "Казка" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

	7.
	Комунальний заклад дошкільної освіти №22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області



 Кількість та площа будівель дошкільних навчальних закладів 
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель займаних,
всього
	Кількість
будівель займаних, що
опалюються
	Площа
будівель займаних,
всього м²
	Площа
будівель займаних, що
опалюються м²

	7
	13
	12
	12
	23963,5
	23853,2




Перелік закладів позашкільної освіти
	№
п/п
	Назва закладу позашкільної освіти 

	1.
	Комунальний заклад позашкільної освіти «Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської міської ради Дніпропетровської області»

	2.
	Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа ім.Д.Дідіка м.Покров Дніпропетровської області»



Кількість та площа будівель закладів позашкільної освіти
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель займаних,
всього
	Кількість
будівель займаних, що
опалюються
	Площа
будівель займаних,
всього м²
	Площа
будівель займаних, що
опалюються м²

	2
	2
	2
	2
	3182,2
	3181,2



Охорона здоров’я
Перелік закладів охорони здоров'я первинної ланки
	№п/п
	Назва закладу охорони здоров'я первинної ланки

	1.
	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області»



Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – Центр) відноситься до самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, надає первинну медичну допомогу мешканцям територіальної громади згідно укладеного договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Фінансування Центру проводиться за рахунок коштів НСЗУ та місцевого бюджету.
Основним напрямком роботи Центру є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, а саме, проведення на території Покровської міської територіальної громади заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою в умовах подальшого впровадження реформи первинної медичної допомоги.
В структурі Центру 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, з них 4 амбулаторій – на території міста, 2 амбулаторії – с.Шолохове та сел.Чортомлик та 1 фельдшерський пункт — с.Миронівка. Біля кожної амбулаторії в безпосередній близькості розташовані захисні споруди.
Кількість та площа будівель закладів охорони здоров'я 
первинної ланки
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель займаних,
всього
	Кількість
будівель займаних, що
опалюються
	Площа
будівель займаних,
всього м²
	Площа
будівель займаних, що
опалюються м²

	1
	8
	5
	5
	4778,9
	3209,42



Перелік закладів охорони здоров'я вторинної ланки
	№
п/п
	Назва закладу охорони здоров'я вторинної ланки

	1.
	Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області"



Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області" є лікувально-профілактичним закладом у Покровській міській територіальній громаді та забезпечує надання консультативно-діагностичної та стаціонарної медичної допомоги населенню громади. Лікарня має статус в спроможній мережі закладів охорони здоров’я – загальний заклад охорони здоров’я.
Фінансове забезпечення закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів НСЗУ згідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
Комунальне підприємство «ЦМЛ ПМР ДО» має в своїй структурі консультативно-діагностичне відділення та багатопрофільний стаціонар на 145 ліжок, в тому числі:
• дитяче відділення,
• неврологічне відділення,
• терапевтичне відділення з кардіологічними ліжками,
• хірургічне відділення,
• відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги,
• відділення хворих для лікування на короновірусну хворобу (COVID-19),
• відділення анестезіології.


Кількість та площа будівель закладів охорони здоров'я 
вторинної ланки
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель займаних,
всього
	Кількість
будівель займаних, що
опалюються
	Площа
будівель займаних,
всього м²
	Площа
будівель займаних, що
опалюються м²

	1
	15
	14
	11
	20710,8
	19775,2



Культура
Основними завданнями закладів культури є реалізація державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, туризму, міжнаціональних та міжконфесійних відносин у Покровській міській територіальній громаді.

Перелік закладів культури
	№
п/п
	Назва закладу культури  

	1.
	Покровська школа мистецтв “Арт-мюзік” 

	2.
	Покровська музична школа “Домінанта 

	3.
	Клуб селища Перевізські Хутори м.Покров 

	4.
	Комунальний Базовий клубний заклад “Шолоховський сільський будинок культури Покровської міської ради Дніпропетровської області”:
- філія № 1 “Базавлуцький сільський клуб”;
- філія № 2 “Миронівський сільський клуб”   

	5.
	Народний історико-краєзнавчий музей імені М.А.Занудька 

	6.
	Комунальний заклад “Публічна бібліотека Покровської міської ради Дніпропетровської області з філіями”:
- бібліотека-філія №1 для дітей;
- бібліотека-філія №2 ;
- бібліотека-філія №3;
- Шолоховська сільська бібліотека-філія №4;
- Миронівська сільська бібліотека-філія №5;
- Базавлуцька сільська бібліотека-філія №6 




Кількість та площа будівель закладів культури
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель займаних,
всього
	Кількість
будівель займаних, що
опалюються
	Площа
будівель займаних,
всього м²
	Площа
будівель займаних, що
опалюються м²

	14
	5
	5
	2
	3696,2
	1594,52



Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива 
у громадському секторі
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	31,4	
	33,9	
	26,1

	Дизель
	тис. л
	2,6
	5,4
	6,8

	Скраплений газ
	тис. л
	7,9
	0,8
	7,1

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	0
	0
	0

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт*год 
	369
	369
	357



Обсяги споживання енергоресурсів по громадським будівлям
за період 2022–2024 рр.
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	13508,63
	10819,15
	7422,26

	Природний газ
	тис.м³
	112,91
	215,16
	188,17

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	7717,62
	8135,11
	9301,5

	Дрова
	Тонна
	18,11
	9,72
	7,86

	Вугілля
	Тонна
	134,66
	105,63
	49,9

	Бензин 
	тис. л
	13,8
	11,4
	6,7

	Дизель
	тис. л
	0,3
	2
	4,6





Для побудови енергетичного балансу необхідно відобразити споживання енергії у МВт·год.  Для цього використовуються коефіцієнти переводу.

	Одиниця енергетичної величини
	МВт-год

	1 Гкал теплової енергії
	1,163

	1 МВт·год електроенергії
	1

	1 тис.м³ природного газу
	9,390

	1 тонна вугілля
	7,200

	1 тонна мазуту
	11,200

	1 тонна бензину
	12,300

	1 тонна дизелю
	11,900

	1 тонна зрідженого газу
	13,100

	1 тонна біопалива
	4,582



Енергетичний баланс сектору громадські будівлі, МВт·год
	Найменування
	Роки

	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	13509
	10819
	7422

	Природний газ
	1060
	2020
	1767

	Теплова енергія на опалення
	8976
	9461
	10818

	Біопаливо та відходи
	83
	45
	36

	Вугілля
	970
	761
	359

	Бензин 
	126
	104
	61

	Дизель
	3
	21
	47

	Разом
	24727
	23231
	20510













Загальний енергетичний баланс у секторі громадські будівлі
за 2022-2024, МВт·год


Структура енергетичного балансу громадських будівель за 2024 рік

 

Аналіз енергетичного балансу громадських будівель показує, що основним видом енергії є теплова енергія (53%).

[bookmark: _Toc181742469][bookmark: _Toc195651483][bookmark: _Toc184139688]2.3.2. Житлові будівлі

Житловий фонд громади включає як багатоквартирні, так і приватні житлові будинки. На території громади розташовані 312 багатоквартирних житлових будинків та майже 7 тисяч приватних. 276 будинків перебувають в управлінні ТОВ «УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС 94». Житловий фонд у кількості 48 багатоквартирних будинків перебуває в 24 ОСББ.
Аналізуючи сучасний стан житлового комплексу громади можна стверджувати, що значні втрати теплової енергії мають місце саме в житлових будинках. Це пов’язано з тим, що матеріали і технології будівництва, які використовувалися на момент спорудження більшості будівель, є застарілими й не відповідають сучасним державним нормам та вимогам енергоефективності.

2.3.3. Водопостачання та водовідведення

На території громади функціонує Міське комунальне підприємство «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», що надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам, а також послуги з ремонту водопровідних мереж.
Магістральний водогін «Хортиця (ДВС-2) Томаківка – Марганець» «Марганець-Нікополь-Покров» застосовується як основне джерело водопостачання для Покровської міської територіальної громади.

Загальна інформація про централізоване водопостачання і водовідведення
	№
	Показник
	Од. вим.
	Значення

	1
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання
	чол.
	44 444

	2
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водовідведення
	чол.
	40 372

	3
	Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання
	од.
	21179

	3.1
	- побутові споживачі (абоненти)
	од.
	20761

	3.2
	- бюджетні установи
	од.
	26

	3.3
	- інші споживачі
	од.
	392

	4
	Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення
	од.
	15674

	4.1
	- побутові споживачі
	од.
	15315

	4.2
	- бюджетні установи
	од.
	23

	4.3
	- інші споживачі
	од.
	336

	5
	Кількість споживачів, які мають комерційні вузли обліку води
	од.
	19423

	5.1
	- побутові споживачі
	од.
	19005

	5.2
	- бюджетні установи
	од.
	26

	5.3
	- інші споживачі
	од.
	392

	6
	Кількість водозабірних споруд з поверхневих джерел водопостачання
	шт.
	1

	7
	Середньодобовий дебіт (продуктивність) поверхневих джерел водопостачання
	м³/год
	400

	8
	Кількість водозабірних споруд з підземних джерел водопостачання (свердловин)
	шт.
	-

	9
	Середньодобовий дебіт свердловин
	м³/год
	-

	10
	Загальна кількість насосних станцій, всього в т.ч:
	шт.
	2

	11
	- насосні станції першого підйому
	шт.
	1

	12
	- насосні станції другого підйому
	шт.
	1

	13
	- насосні станції третього підйому
	шт.
	0

	14
	Кількість водонапірних башт
	шт.
	0

	15
	Довжина мереж централізованого водопостачання
	км
	373 010

	16
	Довжина мереж централізованого водопостачання, які потребують заміни
	км
	164 444

	17
	Кількість очисних споруд централізованого водовідведення
	шт.
	1

	18
	Виробнича потужність очисних споруд водовідведення
	м³/добу
	1000

	19
	Кількість насосних станцій водовідведення
	шт.
	4

	20
	Довжина мереж централізованого водовідведення
	км
	131 390

	21
	Довжина мереж централізованого водовідведення, які потребують заміни
	км
	120 879



Обсяги використання води у системі централізованого
водопостачання та водовідведення тис. м³
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Річний обсяг виробництва питної води
ПІДНЯТО
ОЧИЩЕНО
	
2769,22
2608,71
	
2137,89
2 054,55
	
3289,75
3149,714

	2
	Річний обсяг втрат води
	1222,85
	963,09
	2058,95

	2.1
	- при виробництві питної води
	633,12
	395,48
	1452,67
(у т.ч. 582,5 понаднормові)

	2.2
	- при транспортуванні питної води
	589,73
	567,61
	606,28

	3
	Річний обсяг питного водопостачання споживачам:
ВСЬОГО
ПИТНА
ТЕХНІЧНА
	

1546,37
1385,86
160,51
	

1174,80
1091,46
83,34
	

1230,80
1090,76
140,04

	4
	Річний обсяг водовідведення
	783,92
	677,54
	687,02


Обсяги постачання води за категоріями споживачів, тис. м³
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Побутові споживачі
	1019,2
	864,2
	918,95

	2
	Бюджетні установи
	49,8
	34,4
	39,43

	3
	Інші споживачі
	477,4
	276,2
	272,42

	4
	Загальний обсяг водопостачання
	1546,4
	1174,8
	1230,8





Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення, кВт*год
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Електрична енергія, спожита в системі водопостачання, всього
	2 118 295
	2 123 516
	1 780 227

	1.1
	- на виробництво питної води
	652 501
	584 390
	708 592

	1.2
	- на транспортування питної води
	1 465 794
	1 539 126
	1 071 635

	2
	Електрична енергія, спожита в системі водовідведення, всього
	1 095 110
	1 091 386
	1 118 463

	2.1
	- на транспортування стічних вод
	118 233
	119 575
	117 490

	2.2
	- на очищення стічних вод
	976 877
	971 811
	1 000 973

	3
	Загальне споживання електричної енергії
	3 213 405
	3 214 902
	2898690




Обсяги нарахування коштів за послугу централізованого водопостачання (з ПДВ), тис. грн.
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Побутові споживачі
	21826,8
	18511,68
	19666,5

	2
	Бюджетні установи
	1065,72
	736,68
	844,46

	3
	Інші споживачі
	7717,56
	5057,28
	4395,02

	4
	Загальний обсяг нарахувань (водопостачання)
	30610,08
	24305,64
	24905,98






Витрати на електричну енергію централізованого водопостачання і водовідведення (з ПДВ), тис. грн.
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Електрична енергія
на питне водопостачання
	11901,20
	14423,86
	14211,17

	2
	Електрична енергія на водовідведення
	5926,51
	7988,57
	9730,21

	3
	Загальні витрати на електроенергію
	17827,71
	22412,43
	23941,38


Суми з ПДВ (ел.ен.+розподіл+реактивна ел.ен)

Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива у секторі водопостачання та водовідведення
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	10,030
	11,300
	10,910

	Дизель
	тис. л
	18,710
	21,290
	28,285

	Скраплений газ
	тис. л
	11,997
	13,551
	13,355

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	0
	0
	0

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт*год 
	367
	416
	482



[bookmark: _Toc184139690][bookmark: _Toc181742471][bookmark: _Toc195651485]2.3.4. Зовнішнє освітлення

Технічне обслуговування системи зовнішнього освітлення у Покровській міській громаді здійснює Покровське міське комунальне підприємство «ДОБРОБУТ».

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення
	№
	Показник
	Од. вим.
	Значення

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	523

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	5870

	3
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	252

	
	- повітряних ліній
	км
	243

	
	- кабельних ліній
	км
	9

	4
	Кількість електричних лічильників
	шт.
	97

	5
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	5


Річне споживання енергії об'єктами зовнішнього освітлення, Мвт·год
	Показник
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Електрична енергія
	Мвт·год
	648,34
	514,37
	566,58



Витрати коштів на зовнішнє освітлення за напрямками (з ПДВ), тис. грн.
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Витрати на споживання електроенергії
	4114,4
	3777,4
	5446,0



Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива у секторі зовнішнє освітлення
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	14,8
	16,9
	18,4

	Дизель
	тис. л
	44,6
	51,2
	60,0

	Скраплений газ
	тис. л
	4,6
	10,8
	7,5

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	0
	0
	0

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт*год 
	605
	731,86
	809,95



2.3.5. Теплопостачання

Теплопостачання у громаді функціонує на основі використання модульних котелень, які забезпечують опалення соціальної сфери (шкіл, лікарень), тоді як житловий сектор значною мірою перейшов на автономне опалення. Власники помешкань самостійно забезпечують обігрів квартири або будинку через індивідуальні системи, такі як газові або електричні котли. Це дозволяє самостійно регулювати температуру та економити.
 ТОВ «АТЛАС АКТИВ» та ТОВ «Укртехресурс» є основними постачальниками теплової енергії для бюджетних установ міста.

Виробничі показники теплопостачальних підприємств
	№
	Найменування
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	1
	Виробництво теплової енергії всього
	Гкал
	3744,42
	9358,43
	9145,63

	2
	Втрати в мережах
	Гкал
	320,36
	919,41
	602,78

	3
	Корисний відпуск теплової енергії, в т.ч.:
	Гкал
	3464,95
	8439,02
	8542,85

	3. 1
	Населення
	Гкал
	0
	0
	0

	3.2
	Бюджетна сфера
	Гкал
	3464,95
	8439,02
	8542,85

	3.3
	Інші
	Гкал
	0
	0
	0

	4
	Споживання газу
	т.м3
	9,64
	10,47
	10,93

	5
	Споживання електроенергії
	т.кВт*ч
	62,26
	202,85
	192,09



2.3.6. Транспорт

Покровська громада має добре розвинену транспортну мережу, яка забезпечує зручне сполучення як між населеними пунктами громади, так і з іншими регіонами:
● 3 підприємства автомобільного транспорту забезпечують пасажирські перевезення;
● 1 підприємство залізничного транспорту обслуговує залізничне сполучення. На території громади розташована одна залізнична станція, що забезпечує вихід до національної залізничної мережі.

2.3.7. Управління відходами

	На території Покровської міської громади послугу з управління побутовими відходами здійснює ТДВ «Дніпрокомунтранс».

Вага утворених побутових відходів, тон
	№
	Показник
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Вага перевезених побутових відходів:
	
28843,27
(Саночистка)
	28272,81 
(ДКТ з серпня)
	59402,17
	76827,07
	89212,67
	92574,99
	90293,75
	87834,46

	1
	Змішані ТПВ
	

	25948,13 
(ДКТ )
	54449,05
	72240,80
	84627,44
	85425,51
	86737,47
	87834,46

	2
	Великогабаритні ТПВ
	
	2324,68
(ДКТ)
	4953,12
	4586,27
	4585,23
	7149,48
	3556,28
	-



Річне споживання палива транспортом у секторі управління відходами
	Вид палива
	Од. вим.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дизель
	тис. л
	31,28
	76,21
	80,48
	75,72
	72,27
	65,67
	56,20
	49,78

	Скраплений газ
	тис. л
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт*год 
	316,397

	770,86
	814,06
	765,91
	731,01
	664,25
	568,46
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Обсяги нарахування коштів за послугу управління відходами (з ПДВ), тис. грн.
	№
	Показник
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Побутові споживачі
	890,57
	3508,33
	5910,86
	6284,52
	8494,02
	9995,64
	12059,56
	13243,66

	2
	Бюджетні установи
	367,28
	877,20
	424,83
	146,69
	176,76
	140,70
	156,05
	214,48

	3
	Інші споживачі
	207,70
	729,66
	1416,09
	1241,52
	1770,63
	1351,74
	1737,73
	2007,95

	4
	Загальний обсяг нарахувань
	1465,55
	5115,19
	7751,78
	7672,73
	10441,41
	11488,08
	13953,34
	15466,09
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Електропостачання Покровської міської громади забезпечує АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що проводить планові ремонтні роботи для підвищення надійності мереж, включаючи заміну ліній та трансформаторів. Варто зазначити, що всі населені пункти громади електрофіковані. При цьому обсяги споживання електроенергії населенням за останні роки мали стійку тенденцію до зростання. Це пов’язано із значним зростанням енергоозброєності приватних домогосподарств за рахунок встановлення додаткового побутового обладнання.
З метою забезпечення альтернативним джерелом живлення медичних корпусів комунального підприємства «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області»:
- реалізовано проєкт зі встановлення гібридної сонячної електростанції потужністю 120 кВт включно з комплектом АКБ (51 кВт) на покрівлі головного хірургічного корпусу. Вартість робіт складає 4452,5 тис. грн. Фінансування виконання робіт здійснено коштами Посольства Швейцарії в Україні. З початку листопада 2024 року сонячна електростанція введена в експлуатацію та здійснює виробництво електричної енергії;
- реалізовано проєкт щодо реконструкції електричних мереж шляхом влаштування дахової сонячної електростанції на даху акушерсько-гінекологічного корпусу. Потужність 50 кВт з ємністю акумуляторів 80 кВт/год. Розрахункова вартість проєкту 3942498 грн., у т.ч. за рахунок коштів ЮНІСЕФ - 3285415 грн., за рахунок підприємства - 657083 грн. З травня 2025 року сонячна електростанція введена в експлуатацію та здійснює виробництво електричної енергії;
- реалізовано проєкт щодо реконструкції електричних мереж шляхом влаштування дахової сонячної електростанції на даху терапевтичного корпусу. Потужність 287,5 кВт. Розрахункова вартість проєкту 4142500 грн., у т.ч. за рахунок коштів ЮНІСЕФ - 3452083,33 грн., за рахунок підприємства - 690416,67 грн. З жовтня 2025 року сонячна електростанція введена в експлуатацію та здійснює виробництво електричної енергії.
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Газопостачання споживачам Покровської міської громади забезпечує Дніпропетровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», які відповідають за аварійні ситуації та розподіл газу. Обслуговування мереж та постачання природного газу здійснюється відповідно до ліцензійних умов та договорів, а у разі аварійних ситуацій газопостачання може призупинятися.

2.4. РІЧНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС

2.4.1. Зведений енергетичний баланс

Аналіз структури споживання енергоресурсів Покровської міської територіальної громади за період 2022–2030 років відображає динамічні зміни в енергетичній системі громади. Дослідження енергоспоживання за цей період дозволяє виявити ключові тренди трансформації енергетичного балансу Покровської МТГ, включаючи зміни в співвідношенні традиційних та відновлюваних джерел енергії, вплив енергоефективних технологій на загальне споживання, а також адаптацію енергетичної інфраструктури до сучасних економічних і екологічних проблем. Особлива увага приділяється аналізу секторального розподілу енергоспоживання між секторами, що є критично важливим для розробки стратегічних планів сталого енергетичного розвитку громади.
Для можливості складання паливно-енергетичного балансу та виконання порівняльних аналізів енергетичні ресурси приведені до єдиної енергетичної одиниці вимірювання – Мвт-год.

Зведений енергетичний баланс за період 2022-2024 років за видами енергії, МВт.год
Як свідчить енергетичний баланс у розрізі енергоресурсів, найбільші частки енергоресурсів за 2022–202 роки складають: електроенергія (50,8%) теплова енергія (34,6%), природний газ (6,1%).

Зведена таблиця фактичного енергоспоживання за період 2022-2024 років за категоріями кінцевих споживачів, МВт⋅год
	№
	Назва 
	2022
	2023
	2024

	1
	Громадські будівлі
	24727
	23231
	20510

	2
	Об’єкти водопостачання
і водовідведення
	3213
	3215
	3381

	3
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	1253
	1246
	1377

	4
	Об'єкти з управління
 побутовими відходами
	664
	568
	504

	5
	Об’єкти теплопостачання
	153
	301
	295

	
	Разом
	30010
	28561
	26067



 Зведений енергетичний баланс за період 2022-2024 років за категоріями кінцевих споживачів, МВт*год

Як видно з енергетичного балансу в розрізі кінцевих споживачів, найбільшим споживачем енергоресурсів за 2022–2024 роки є громадські будівлі. Станом на 2023 рік відсоток споживання громадських будівель складає 78,7% (споживання промисловості не враховувалося).


Висновок: відповідно до показників зведеного енергетичного балансу за період 2022-2024 можна зробити висновок, що рівень енергетичного споживання по громаді є достатньо стабільним з незначними коливаннями пов’язаними із зниженням споживання в періоди карантинних обмежень та початком повномасштабного вторгнення в Україну російських військ у 2022 році. 
На загальний обсяг енергоспоживання основний вплив мали фактори зменшення енергоспоживання внаслідок реалізації енергоефективних заходів, збільшення енергоспоживання за рахунок економічного зростання та зростання кількості населення та коливаннями зовнішньої температури і кількістю днів періоду опалення.

2.4.2. Річний енергетичний баланс (Діаграма Сенкі)

Діаграма Сенкі річного енергетичного балансу Покровської міської територіальної громади станом на 2024р., Мвт*год.





















За результатами опрацювання поданих матеріалів про споживання енергетичних ресурсів на території громади як базовий було обрано 2024 рік. У базовому 2024 році загальний обсяг споживання енергетичних ресурсів становив 26077 Мвт*год. Найбільшу частку в споживанні має електрична енергія. 
Найбільшим споживачем енергоресурсів є громадський сектор.
Другим за розміром частки є сектор водопостачання та водовідведення.
Споживання промисловістю не розглядається в межах муніципального енергетичного плану та не відображається на діаграмі Сенкі.

2.4.3. Вартісний баланс енергоресурсів

У цьому розділі наведена діаграма вартісного балансу енергоресурсів у  Покровській міській територіальній громаді за 2022–2024 роки з метою оцінки витрат на різні види енергії та врахування при визначенні напрямів для підвищення енергоефективності й зменшення витрат.

 Зведений вартісний баланс за період 2022–2024 років за категоріями кінцевих споживачів, млн. грн.
Станом на 2024 рік найбільші витрати за спожиті енергоресурси належать до сектору «Громадські будівлі».

Зведений вартісний баланс за період 2022–2024 років за видами енергії, млн грн
У розрізі часток споживання енергоресурсів значну долю складає вартість електричної, теплової енергії, природного газу, пального (бензину та дизелю).
Тарифи на пальне мали тенденцію до зростання протягом усього періоду аналізу за 2022–2024 роки.

2.4.4. Інвестиційний баланс за минулі періоди

Інвестиційний баланс для муніципального енергетичного плану за минулий період 2024-2025 роки

Протягом періоду 2024–2025 років виконувалися заходи для покращення енергоефективності та розвитку ВДЕ. Основна частина інвестицій була залучена в 2025 році.
Найбільша частина інвестицій виконана в секторі «Громадські будівлі». Протягом 2024 року виконувались заходи у сфері водопостачання та водовідведення. 
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Бенчмаркінг — це інструмент енергетичного аналізу, що використовується для порівняння енергетичних показників між подібними об'єктами (системами) з урахуванням основних факторів впливу. Метою є оцінка ефективності споживання енергії та відповідно визначення типу оптимальних підходів при енергетичному плануванні. Бенчмаркінг є важливим інструментом для муніципалітетів, оскільки дозволяє оцінювати, порівнювати та покращувати ефективність визначення показників енергетичного споживання у муніципальних енергетичних планів (МЕП). Завдяки цьому громади можуть оцінювати рівень споживання енергії та ефективність вже виконаних заходів, порівнюючи їх з найкращими практиками громад, подібних за характеристиками. Такий процес сприяє прозорості та якості звітування, а також створює платформу для постійного вдосконалення шляхом виявлення потенціалу у секторах енергетичного планування, встановлення цілей та обміну знаннями між місцевими органами влади.
Питома кількість штатних одиниць енергоменеджменту на 10000 осіб у громаді становить 0,3, що нижче за середній рекомендований рівень. Наприклад, за даними Асоціації енергоефективних міст, середній рівень для українських міст середнього розміру повинен складати щонайменше 1 енергоменеджер на 10000 осіб, щоб забезпечити ефективне управління енергоспоживанням.
За показником відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, яке станом на базовий 2024 рік становить 8%, або 39,7 млн грн, МТГ перебуває на середньому рівні показника (8%) по Україні, (при екстремумах цього показника від 1,1% до 12,9%).
При цьому розрахунок обсягу асигнувань на фінансування оплати енергоносіїв для бюджетних установ на наступний бюджетний період здійснюється із урахуванням не реальних енергетичних потреб, зокрема із застосуванням базового рівня споживання, а спирається на витрати попередніх періодів у натуральних показниках.
Найбільша частка бюджетних видатків при оплаті енергоносіїв припадає на оплату теплопостачання, а саме 30,6 млн. грн із відповідних 39,7 млн. грн (77% від загального обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету органу місцевого самоврядування).
Громадські будівлі
Структура громадських будівель у громаді складається із закладів освіти (39%) та охорони здоров'я (43%), закладів соціального захисту (4%), будівель інших бюджетних установ (14%). За даними Мінрегіону, в середньому по Україні будівлі закладів освіти становлять близько 50% від загальної площі громадських споруд, що свідчить про значну концентрацію освітніх закладів у громаді.
Частка термомодернізованих громадських будівель у громаді складає 9%, для порівняння, в Україні, за доволі оптимістичними даними Фонду енергоефективності, термомодернізацію пройшли близько 10% громадських будівель станом за 2019 рік.
Питоме фактичне споживання енергії при опаленні громадських будівель у громаді в середньому становить 23,25 кВт⋅год/м³, що нижче за середні показники по країні (близько 40кВт⋅год/м³).
Електроспоживання в громадських будівлях у громаді (14,5 кВт⋅год/м²) вищий за загальноукраїнські стандарти для подібних будівель, які становлять близько 9-10 кВт⋅год/м², що вказує на можливу недостатню модернізацію електромереж.
Зовнішнє освітлення
Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення на території міста Покров становить 252 км. Загальна кількість світлоточок становить 5870 шт.
Водопостачання
Питоме споживання електроенергії для водопостачання в міській територіальній громаді становить 1,4 кВт⋅год/м³, що відповідає середнім значенням по країні. Однак значні втрати води (18,4%) у мережах централізованого водопостачання громади перевищують середній рівень по Україні (8-9%).
Управління відходами та громадський транспорт
Частка населення, охопленого послугами з вивезення побутових відходів, у громаді становить 98%. 

3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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Встановлення цілей сталого енергетичного розвитку території територіальної громади повинно спиратися на базову лінію споживання енергії. Базова лінія споживання енергії (далі – базова лінія) відображає прогноз споживання енергії до кінця періоду енергетичного планування та є основою для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території територіальної громади і моніторингу їх досягнення, включаючи оцінку ефективності реалізації заходів, визначених у муніципальному енергетичному плані.
Базова лінія визначається на основі тренду енергетичного балансу шляхом коригування з урахуванням показників демографічного та економічного прогнозів розвитку території громади, а також інших впливових факторів, таких як рівень дотримання повітряно-теплового режиму, рівень освітлення та інших вимог утримання будівель, визначених державними медико-санітарними правилами і державними будівельними нормами в галузі утримання будинків, будівель, споруд, а також іншими нормативними документами.
На першому етапі визначаємо базову лінію енергоспоживання для кожного з секторів. Для цього необхідно визначити перелік впливових факторів для кожного сектора, що можуть впливати на рівень енергоспоживання. Це можуть бути:
Демографічні фактори: чисельність населення, структури домогосподарств, міграційні процеси.
Економічні фактори: рівень виробництва, обсяги торгівлі, інвестиції в інфраструктуру.
Технологічні фактори: впровадження нових технологій, рівень енергоефективності обладнання.
Екологічні фактори: вимоги до енергетичної ефективності та зменшення викидів, що регулюються законодавством.
Сезонні та кліматичні фактори: коливання температури, тривалість опалювального сезону, потреба в кондиціонуванні.
Після визначення впливових факторів за допомогою аналізу історичних даних будуємо лінію тренду, що дозволяє прогнозувати енергоспоживання в кожному секторі. На основі отриманих результатів проводимо сумування енергетичного споживання кожного з секторів, що дає змогу визначити загальну базову лінію муніципального енергетичного планування.
Ця базова лінія слугуватиме основою для подальшого моніторингу та оцінки ефективності реалізації заходів, передбачених у плані, а також для формування цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади.
Базова лінія споживання енергії на території громади повинна бути представлена в графічній та табличній формі, включаючи основні кількісні показники на початок і кінець періоду енергетичного планування в розрізі пріоритетних секторів.
Базова лінія споживання енергії не лише відображає актуальний стан енергетичних потреб територіальної громади, але й слугує основою для подальшого планування заходів з енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії. Правильне визначення і моніторинг базової лінії допоможуть досягти цілей сталого енергетичного розвитку, зменшити витрати на енергію та покращити екологічну ситуацію на території громади.

Базова лінія енергоспоживання та прогнозованого енергоспоживання за секторами 

Для побудови базової лінії енергоспоживання обрано як основу 2024 рік. Відповідно інформація за заходами для покращення енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії буде надаватися за період, починаючи з 2024 року.
Для кращого розуміння шляхів досягнення встановлених цілей та з метою надання інформації, що є необхідною під час звітування про виконання МЕП, надається інформація в розрізі секторів енергетичного планування щодо прогнозованого кінцевого споживання енергії, щорічних індикативних показників підвищення енергоефективності та підвищення частки відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії.

Зведена таблиця фактичного енергоспоживання за секторами, Мвт⋅год
	№
	Назва 
	2022
	2023
	2024

	1
	Громадські будівлі
	24726
	23231
	20510

	2
	Об’єкти водопостачання
і водовідведення
	3213
	3215
	3381

	3
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	1253
	1246
	1377

	4
	Об'єкти з управління
 побутовими відходами
	664
	568
	504

	5
	Об’єкти теплопостачання
	153
	301
	295

	
	Разом
	30009
	28561
	26067



Зведена таблиця прогнозного енергоспоживання за секторами, Мвт⋅год
	№
	Назва 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Громадські будівлі
	20420
	20350
	19750
	19400
	18900
	18251

	2
	Об’єкти водопостачання
і водовідведення
	2733
	2623
	2579
	2437
	2380
	2222

	3
	Об’єкти зовнішнього освітлення
	1247
	925
	810
	798
	477
	473

	4
	Об'єкти з управління
 побутовими відходами
	498
	487
	463
	442
	438
	434

	5
	Об’єкти теплопостачання
	270
	320
	290
	280
	270
	230

	
	Разом
	25168
	24714
	23892
	23357
	22465
	21610



Паливно-енергетичний баланс громади та базова лінія побудовані як сума балансів основних комунальних інфраструктур без урахування споживання енергетичних ресурсів промисловим сектором та сектором надання послуг, а також споживання палива приватним автомобільним транспортом (за відсутності статистичної бази). Дані щодо споживання енергетичних ресурсів  сектором житлові будівлі також відсутні.
Аналіз даних щодо фактичного енергоспоживання у 2024 році (26 067 МВт⋅год) та прогнозні значення у 2030 році (21 610 МВт⋅год) показує, що незважаючи на зміну чисельності населення та корегування щодо градусо-днів енергоспоживання буде на рівні довоєнному та до ковідному.  Загалом лінія тренду матиме незначне падіння до 2030 року.

3.2. Цілі та стратегії до 2030 року

Покровською міською територіальною громадою визначено дві основні Стратегічні цілі сталого енергетичного розвитку території:
1. Підвищення енергетичної ефективності: зниження кінцевого споживання енергії у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання на території територіальної громади та передбачає:
1.1. Зменшення споживання енергоресурсів.
1.2. Зменшення витрат на оплату енергоресурсів.
1.3.  Залучення інвестицій у сферу енергоефективності.
1.4. Підвищення обізнаності мешканців громади щодо енергоефективності.
2. Розвиток відновлюваних джерел енергії: збільшення частки ВДЕ в кінцевому споживанні енергії на території територіальної громади у 2030 році та передбачає:
2.1 Підвищення енергетичної безпеки громади.
2.2 Збільшення використання «зеленої енергетики».
2.3 Заміщення традиційних джерел енергії на відновлювальні.
2.4 Залучення інвестицій у проекти з відновлюваної енергетики.

Цілі сталого енергетичного розвитку Покровської МТГ до 2030 року

	Конкретні цілі
	Кількісні показники

	Скорочення енергоспоживання внаслідок підвищення енергоефективності
	17,1 % або 4457,5МВт⋅год /рік

	Частка відновлюваних джерел енергії у фінальному споживанні енергії станом на 2030 рік
	25,7 % або 5553,6 МВт⋅год /рік 


*У зв’язку з наближеністю до зони воєнних дій та обмеженими можливостями фінансування зазначені в документі цілі МЕП не відповідають цілям Національному плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року (27% частка ВДЕ у 2030 році).

Секторальні цілі щодо підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ 
до 2030 року
	Назва сектора
	2030

	
	Базове кінцеве споживання енергії
	Прогнозоване кінцеве споживання енергії
	Підвищення енергоефективності
	Розвиток ВДЕ

	
	МВт⋅год/рік
	МВт⋅год/рік
	МВт⋅год/рік
	%
	МВт⋅год/рік
	%

	Обов'язкові сектори

	Громадські будівлі
	20510
	18250,5
	2259,5
	11,01
	2300,6
	12,6

	Житлові будівлі
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сфера теплопостачання
	295
	230
	65
	22
	133
	57,8

	Сфера водопостачання і водовідведення
	3381
	2222
	1159
	34,3
	2500
	100,0

	Сфера управління побутовими відходами
	504
	434
	70
	14
	210
	48,3

	Зовнішнє освітлення
	1377
	473
	904
	65,6
	410
	86,7

	Громадський транспорт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всього (обов'язкові сектори)
	26067
	21609,5
	4457,5
	17,1
	5553,6
	25,7


*У стовпці "Розвиток ВДЕ, %" вказаний відсоток щодо збільшення частки ВДЕ у кінцевому споживанні енергоресурсів за рахунок впровадження заходів МЕП.
Реалізація цілей муніципального енергетичного плану Покровської МТГ до 2030 року планується шляхом впровадження енергоефективних заходів за наступними напрямками: 
· покращення енергоефективності муніципальних будівель, в тому числі через утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій;
· впровадження енергоефективних заходів для інженерних мереж та використання теплових насосів;
· термомодернізація житлових будівель;
· продовження робіт із модернізації систем водопостачання та водовідведення, в тому числі очисних споруд;
· будування нових котелень по громаді;
· переоснащення СЕС для забезпечення енергетичної сталості та комерційного використання;
· проведення заходів із популяризації енергоефективності та використання ВДЕ. 

4. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Будівлі бюджетних установ
У будівлях бюджетних комунальних установ будуть реалізовані проєкти комплексної термомодернізації, які включатимуть такі заходи:
• проведення енергетичних аудитів будівель із визначенням базового рівня споживання енергоресурсів, питомих показників та пріоритетних заходів з енергоощадження;
• утеплення цокольних приміщень, покрівлі та в разі потреби перекриття даху;
• заміна вікон з дерев’яними рамами на пластикові із високими показниками термічного опору, заміна вхідних дверей та/або встановлення систем автоматичного закриття;
• покращення термічного опору огороджувальних конструкцій коштом утеплення фасаду мінеральними плитами та покриття декоративного тинькування;
• модернізація інженерних систем будівлі, в т.ч. очищення та балансування внутрішньої системи опалення для забезпечення оптимального розподілу теплоносія та зменшення понаднормових витрат теплової енергії, встановлення приладів регулювання температури, відновлення механічної вентиляції в разі потреби тощо;
• реконструкція системи освітлення із використанням світлодіодних світильників та сенсорів руху;
• інші заходи з енергоощадження.


Житловий сектор
Для зниження споживання енергетичних ресурсів у житловому фонді необхідно провести комплексну термомодернізацію приватних та багатоквартирних будинків.
Основними інструментами досягнення даної цілі будуть:
• фінансування проєктів з підвищення енергоефективності у багатоквартирних будинках.
• надання інформаційної підтримки щодо можливостей участі в міжнародних програмах з підвищення енергоефективності;
• проведення інформаційних та освітніх заходів щодо можливостей енергоощадження в побуті.

Визначення проєктів неінвестиційного характеру (м’які міри), що можуть сприяти поліпшенню енергетичного розвитку громади:
Основні проєкти неінвестиційного характеру включатимуть:
• запровадження систем енергетичного менеджменту в громаді;
• сприяння реалізації інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності;
• інформаційні кампанії для підвищення поінформованості населення про заходи з підвищення енергоефективності;
• навчання представників органів місцевого самоврядування з питань підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.

Система енергетичного менеджменту
Основою для розвитку міської політики сталого енергетичного розвитку у секторі будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств буде розвиток системи енергетичного менеджменту. Дана система моніторингу, контролю та звітності в питаннях ефективності використання енергії включатиме електронні бази даних про об’єкти енергоспоживання, динаміку споживання енергії на кожному конкретному об’єкті та фактори, які суттєво впливають на споживання енергоресурсів.
Система енергоменеджменту в секторі будівель та споруд бюджетної сфери охоплюватиме управління споживанням паливо-енергетичними ресурсами.
Ефективна система енергетичного моніторингу дозволить у перспективі досягнути економії від 5% до 15% споживання енергоресурсів.
До числа першочергових завдань з формування системи енергоменеджменту для будівель комунальних закладів, установ, організацій та підприємств громади віднесено формування електронних баз даних про енерговикористання, кількість та якість послуг на об’єктах, які б дали змогу надалі формувати реальні баланси споживання енергоресурсів та води (в межах об’єктів, установ, галузей та в цілому по громаді), відстежувати динаміку зміни відповідних параметрів внаслідок впровадження ресурсоощадних заходів та докладати зусиль енергоменеджерів. При формуванні баз даних для будівель у якості джерела інформації доцільно використовувати щомісячні рахунки за придбані енергоресурси та кліматичні дані від гідрометеостанцій, однак основним каналом постачання інформації у наступні роки повинні слугувати показники приладів обліку та заміри умов комфорту на самих об’єктах.
Поряд зі створенням систем енергоменеджменту для будівель бюджетної сфери передбачається також формування локальних систем енергоменеджменту на усіх міських комунальних підприємствах/установах.
Завданням головного енергоменеджера буде оптимізація видатків на придбання енергоресурсів та контроль за дотриманням якості енергетичних послуг. Запровадження системи енергоменеджменту забезпечить зниження споживання енергії коштом підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів внаслідок щоденного жорсткого контролю за їх споживанням та реалізації маловитратних енергоощадних заходів. Система енергетичного менеджменту дозволить також визначити пріоритетні об’єкти для проведення комплексної термомодернізації будівель та сприятиме залученню фінансування міжнародних фінансових організацій на реалізацію подібних проєктів.

Сприяння реалізації інвестиційних проєктів
Місцева влада сприятиме розвитку інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності завдяки наданню всебічної інформації про наявні перспективні проєкти, земельні ділянки та процедури проходження усіх необхідних дозвільних процедур. Інвестиційні пропозиції перспективних проєктів у сфері енергоефективності будуть розміщуватися на єдиному інформаційному інвестиційному порталі.
Передбачається формування бази даних об’єктів, на яких можлива реалізація проєктів з підвищення енергоефективності із залученням приватного капіталу на основі енергосервісних договорів. Інформація про проєкти на основі енергосервісних договорів буде розміщена в інформаційній базі потенційних об’єктів енергосервісу, розробленій Держенергоефективності.

Інформування населення
Заходи з інформування населення будуть невіддільною частиною проєктів з покращення ефективності використання енергетичних ресурсів у всіх секторах.
Інформаційні кампанії включатимуть:
• проведення тематичних занять в дошкільних навчальних закладах та школах громади;
• проведення конференцій, семінарів, конкурсів та інших екологічних заходів;
• проведення природоохоронних акцій серед мешканців громади.
Основні тематичні напрями заходів з інформування населення включатимуть енергоощадження та ресурсоощадження в побуті, заходи з енергоефективності в будівлях та можливості їх фінансування, використання відновлюваних джерел енергії, роздільний збір відходів тощо. Поведінкові зміни можуть забезпечити значну економію електроенергії та теплової енергії в будівлях домогосподарств та бюджетних установ. Передбачається функціонування “Енергетичного офісу”, який буде надавати консультаційні послуги та популяризувати ідеї ефективного використання енергоресурсів. 
Проєкт «Енергетичний офіс» створений з метою популяризації ідей ощадного використання енергоресурсів, популяризації заходів з підвищення енергоефективності та енергоощадження, підвищення обізнаності з питань енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії, створення ОСББ та його переваги, консультування щодо державних програм часткової компенсації утеплення об’єктів «Теплі кредити», консультування щодо використання зеленого тарифу та енергосервісного механізму. Консультації надаються енергоменеджером під час особистого прийому, телефоном та через мережу інтернет.
Проєкт «Юний енергоменеджер» направлений на впровадження системи енергетичного менеджменту у школах та включення питань енергоощадження в освітній процес. Метою проєкту є виховання у школярів прагнення економії та небайдужого ставлення до нераціонального використання енергетичних ресурсів. Розвиток загальношкільного підходу до проблем енергоспоживання допоможе змінити світогляд учнів, підвищити рівень комфортності та знизити витрати коштів на експлуатацію шкільної будівлі.

Навчання
Фахівці, залучені до реалізації Муніципального енергетичного плану, братимуть участь у навчаннях з питань енергетичного менеджменту, підготовки та оцінки заходів з підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, написання проєктних пропозицій та заявок відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій та інших установ. Місцева влада сприятиме участі енергоменеджера громади та інших фахівців у програмах підвищення кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування, навчальних семінарах, тренінгах, вебінарах та інших заходах.
Передбачається також налагодження співпраці з іншими містами та участь у міжнародних проєктах обміну досвідом для вивчення кращих практик реалізації проєктів з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.
Завдяки опановуванню спеціалістами міської ради методами оцінки, аналізу і планування в енерговикористанні, навичками розробки енергоощадних заходів (проєктів), які враховують технічні, економічні, фінансові та адміністративні чинники, буде підвищено рівень компетентності та незалежності в процесі прийняття рішень з питань енергоощадження.
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5.1. Бюджет громади

Структура бюджету Покровської міської територіальної громади
в тис. грн. у період з 2022-2024 років 
	
	Доходи
	Видатки

	
	Всього
	Загальний
фонд
	Спеціальний фонд
	Всього
	Загальний
фонд
	Спеціальний фонд

	2022
	394117,2
	391384,9
	2732,3
	382782,8
	318560,4
	64222,4

	2023
	465966,5
	465752,2
	214,3
	491179,3
	373682,7
	117496,6

	2024
	549742,7
	547724,2
	2018,5
	516504,9
	346843,9
	169661,0



Бюджет Покровської міської територіальної громади формується відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України. 


Динаміка доходів загального фонду бюджету
Покровської міської територіальної громади, тис. грн.


Динаміка доходів спеціального фонду бюджету Покровської міської територіальної громади, тис. грн.
За 2024 рік до загального та спеціального фондів бюджету Покровської міської територіальної громади надійшло 549,7 млн. грн. (на 18% більше, ніж у 2023 році), видатки – 516,5 млн грн (на 5,1% більше  попереднього року). У 2024 році податкові надходження склали 54,8% усіх доходів бюджету Покровської міської громади, у 2023 році вони становили 73,7% усіх доходів бюджету громади.


Бюджетоутворюючі податкові надходження 
Покровської міської громади
	
	2022
	2023
	2024

	
	тис.грн.
	тис.грн.
	тис.грн.

	Податкові надходження (ПН) всього
	301202,3
	343248,6
	302042,4

	Податок на доходи
	180793,5
	192745,7
	133221,68

	Податок на прибуток
	73,3
	-139
	278,66

	Збір за спецвикористання природних ресурсів
	-135,6

	0,7

	0

	Акцизний податок
	5546,3
	8574,9
	12563,8

	Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
	9681,4
	15483,9
	16528

	Плата за землю
	84484,2
	97135,5
	102439,2

	Транспортний податок
	0
	102,1
	172,9

	Єдиний податок
	20759,2
	29344,8
	36838,2



Для бюджету Покровської міської територіальної громади вагоме значення мають доходи від місцевих податків і зборів. У Покровській громаді сплачують наступні місцеві податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок; єдиний податок. Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції встановили ставки та пільги щодо сплати місцевих податків.
У 2024 році відбулося зростання доходів від акцизного податку (+3988,9 тис. грн.); податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (+1044,1 тис. грн.); плати за землю (5303,7 тис. грн.); транспортного податку (70,8 тис. грн.); єдиного податку (+7493,4 тис. грн.).
Водночас відбувалося суттєве падіння обсягів доходів від сплати ПДФО (-59524,02 тис. грн), що зумовлено зниженням економічної активності підприємств у зв'язку із воєнними діями на території України.

Динаміка видатків загального фонду бюджету Покровської міської територіальної громади, тис. грн.

Динаміка видатків спеціального фонду бюджету Покровської міської територіальної громади, тис. грн.

5.2. Оцінка фінансових потреб на виконання МЕП

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження 
заходів для покращення енергоефективності та розвитку ВДЕ у Покровській МТГ 
	Сектори
	Загальна вартість інвестицій, 
млн грн

	Обов'язкові сектори

	Громадські будівлі
	2080,2

	Сфера водопостачання і водовідведення
	14,4

	Зовнішнє освітлення
	10,0

	Житлові будівлі
	6240

	Сфера теплопостачання
	34,0

	Сфера управління побутовими відходами
	38,0



5.3. Потенційні джерела фінансування проєктів МЕП

Основні потенційні джерела фінансування проєктів, реалізація яких передбачена муніципальним енергетичним планом, включають:

- Кошти міського бюджету та кошти комунальних підприємств, установ і організацій, засновником яких є Покровська міська рада:
• фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;
• підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через часткову компенсацію кредитних коштів чи відсотків за кредитами, залученими населенням на закупівлю енергоефективного обладнання і матеріалів;
• фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях;
• платежі за енергосервісними контрактами відповідно до укладених договорів для залучення приватного капіталу у фінансування заходів з енергоефективності бюджетних будівель.

- Кошти державного бюджету, включаючи кошти державного фонду регіонального розвитку та фонду енергоефективності:
• підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через державні програми з підвищення енергоефективності;
• фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

- Пільгові кредити та позики міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО, USAID, SIDA, ПРООН тощо) та грантові кошти:
• фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;
• фінансування проєктів з підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання.

- Кошти підприємств:
Комунальні та приватні підприємства, які здійснюють управління міською інфраструктурою, інвестуватимуть власні кошти в проєкти з підвищення енергоефективності. Інвестиційні програми можуть фінансуватися коштом амортизаційних відрахувань, виробничих інвестицій з прибутку, позик та інших джерел. У 2016 році НКРЕКП розпочала підготовчу роботу із запровадження системи регулювання тарифів на принципах заохочувального регулювання у сфері комунальних послуг, у тому числі у сфері теплопостачання та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Передбачається, що тарифи встановлюватимуться на основі довгострокової інвестиційної програми на період від 3 до 5 років та враховуватимуть цільові завдання суб’єктів господарювання щодо скорочення втрат в мережах та зменшення витрат електроенергії для технологічних потреб, а також інвестиції для оновлення систем теплопостачання та водопостачання і водовідведення. Запровадження заохочувального тарифоутворення дозволить збільшити обсяги інвестицій підприємств у підвищення енергоефективності.
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Основні результати виконання муніципального енергетичного плану Покровської міської територіальної громади можна поділити на наступні категорії:
Політичні:
• зниження залежності громади від імпортного природного газу;
• підвищення енергетичної безпеки громади;
• удосконалення системи управління енергоспоживанням в комунальних установах громади
Економічні:
• зниження платежів на оплату паливно-енергетичних ресурсів у витратній частині бюджету громади;
• стабілізація темпів зростання для всіх категорій споживачів;
• збільшення приватних інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури громади
Екологічні:
• зниження викидів парникових газів;
• зниження забруднення повітря.
Соціальні:
• покращення якості послуг для споживачів;
• підвищення рівня кліматичного комфорту в громадських та житлових будівлях;
• подовження строку експлуатації будівель громади;
• покращення зовнішнього вигляду громадських та житлових будівель громади
• збільшення кількості робочих місць;
• формування ощадливого відношення споживачів до споживання енергоресурсів.





















Додаток 1 «Каталог проєктів сталого енергетичного розвитку території територіальної громади»
	Назва заходу
	 Зміст заходів
	Термін
виконання,
роки
	Виконавці
	Джерела
фінансування
	Орієнтовний
обсяг
фінансування, тис. грн.
	Очікуваний
результат

	Озеленення населених
пунктів, заліснення
територій,
впорядкування зелених
зон населених пунктів
громади
	- висадження нових зелених насаджень у населених пунктах громади, заліснення територій,
- впорядкування існуючих зелених зон;
- поліпшення благоустрою населених пунктів громади, озеленення територій.
	2026-2030
	Міська
рада, комунальні підприємства
	Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій та інші кошти не заборонені законодавством
	У межах бюджетних призначень
	Поліпшення
благоустрою
населених пунктів

	Раціональне поводження з ТПВ та благоустрій населених пунктів
громади
	1. Облаштування майданчиків для розміщення євроконтейнерів для ТПВ.
2. Організація роботи комунального
підприємства зі збору твердих
побутових відходів згідно
розробленого графіку на території громади.
3. Придбання контейнерів для збору сміття різної ємності.
4. Проведення навчальних семінарів з дітьми по екологічній культурі. 
	2026-2030
	Міська
рада, комунальні та інші підприємства 
	Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій та інші кошти не заборонені законодавством
	У межах бюджетних призначень
	Забезпечення екологічної безпеки на території громади, населених пунктів громади, поліпшення її
екологічного стану та
підвищення
екологічної культури
населення.

	Ремонт водопровідних мереж в населених пунктах громади
	Забезпечення населення якісною питною водою, приведення ліній водопостачання до вимог санітарних норм
	2026-2030
	Міська
рада, комунальні та інші підприємства
	Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій та інші кошти не заборонені законодавством
	У межах бюджетних призначень
	Забезпечення
якісного
водопостачання та
водовідведення
населених пунктів

	Впровадження проєктів з розвитку сонячної енергетики 
	Підтримка розвитку альтернативної енергетики із збільшенням частки альтернативної енергії в енергетичному балансі області, комплексне впровадження технологій з урахуванням екологічної складової, тенденцій виснаження запасів тих чи інших ресурсів для забезпечення сталого розвитку енергетичного сектора, підвищення енергетичної ефективності, поліпшення екологічної ситуації за рахунок використання енергії сонця, вітру, біомаси 
	2026-2030
	Міська
рада, комунальні та інші підприємства
	Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій та інші кошти не заборонені законодавством
	Згідно проєктних пропозицій 
	Забезпечення енергозбереження та формування енергоефективного середовища 

	Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери 
	Проведення енергетичного аудиту, сертифікації енергетичної ефективності будівель бюджетних установ та впровадження 
енергозберігаючих заходів, новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій, проведення модернізації котельного обладнання, утеплення стін та горищ, заміна вікон і дверей; встановлення системи вентиляції з рекуперацією; встановлення індивідуальних теплових пунктів; модернізація кухонного обладнання, капітальний ремонт систем опалення, проведення робіт по утепленню фасадів. 
	2026-2030
	Міська
рада, комунальні та інші підприємства
	Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій та інші кошти не заборонені законодавством
	У межах бюджетних призначень
	Забезпечення енергозбереження та формування енергоефективного середовища 

	Впровадження енергозберігаючих заходів в приватних помешканнях
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітинах та у власних приміщеннях мешканців будинків і квартир
	2026-2030
	 Підприємства, фізичні особи
	Приватні кошти
	ххх
	Зменшення використання електроенергії 

	Часткова термомодернізація житлових будівель 
	Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, заміна вікон на сходових клітинах, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж  
	2026-2030
	Управитель, підприємства, фізичні особи
	Приватні кошти
	ххх
	Зменшення використання енергетичних ресурсів 

	Використання сонячної енергетики
	Встановлення приватних сонячних електричних станцій
	2026-2030
	Міська
рада, комунальні та інші підприємства, фізичні особи
	Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ, організацій та інші кошти не заборонені законодавством
	ххх
	Заміщення використання енергетичних ресурсів ВДЕ 

	М’які просвітницькі заходи
	Проведення різноманітних тренінгів, навчань, виготовлення спеціалізованої літератури
	2026-2030
	Комунальні установи, піприємства
	Місцевий бюджет, державний бюджет та інші 
	2500
	Скорочення викидів від упровадження інформаційно просвітницьких заходів 

	Енергоефективні заходи у багатоквартирних житлових будівлях
	Запланований захід спрямований на комплексну енергоефективну модернізацію багатоквартирного житлового будинку.
Він поєднує три ключові напрями: скорочення тепловтрат, оптимізацію споживання електроенергії та інтеграцію відновлюваних джерел.
Утеплення зовнішніх стін та верхнього перекриття забезпечить стабільний внутрішній мікроклімат, зменшення витрат на опалення та продовження терміну служби будівлі. Додатково буде проведено заміна освітлення у місцях загального користування на LED-світильники, що суттєво зменшить споживання електроенергії та витрати на обслуговування.
	2026-2030
	Власники квартир, управителі будинків
	Благодійні фонди, приватні кошти домовласників, інші кошти
	ххх
	Забезпечення енергозбереження та формування енергоефективного середовища 

	Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" 

	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення
	2026-2030
	Комунальні підприємства
	Безповоротне фінансування. Власні кошти. Власні надходження (кошти) ініціатора проєкту 
	374216,4
	Модернізація для відповідності сучасним стандартам, Підвищення якості послуг



	«Капітальний ремонт харчоблоку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛІЦЕЙ № 6 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

	Модернізація харчоблоку КЗ " Ліцей №6" та створення сучасних, безпечних та енергоефективних умов для організації харчування учнів відповідно до чинних санітарно-гігієнічних вимог, технологічних стандартів та принципів системи НАССР 
	2026-2030
	Комунальні установи та заклади
	Місцевий
бюджет,
інші
бюджети
	11468,7
	Забезпечення оновлення інфраструктури, підвищення якості та безпечності харчування, зменшення енергоспоживання та ефективна робота харчоблоку 

	«Капітальний ремонт харчоблоку та обідньої зали КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛІЦЕЙ № 2 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
	Оновлення приміщень, інженерних мереж та обладнання з метою забезпечення безпечних і сучасних умов організації харчування учнів. Покращення санітарно-гігієнічних умов, енергоефективності та якості освітнього середовища 


	2026-2030
	Комунальні установи та заклади
	Місцевий
бюджет,
інші
бюджети
	14274,3
	Забезпечення оновлення інженерних мереж. Модернізація обладнання, ремонт приміщення харчоблоку й обідньої зали. Створення безпечних, сучасних та енергоефективних умов для організації харчування, підвищення якості послуг для учнів і працівників закладу 




Додаток 2  «Вихідний стан енергетичного розвитку території територіальної громади»
Вихідні дані Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
 Кількість та площа будівель 
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	АДМІНБУДІВЛІ
	4
	4
	1
	1
	1382,1
	1382,1
	100

	ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
	13
	13
	12
	12
	23963,5
	23853,2
	99,5

	ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
	9
	9
	8
	8
	47675,9
	43733,7
	91,7

	ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬ-НОЇ ОСВІТИ
	5
	5
	3
	3
	8728,8
	8016,4
	91,8

	ЗАКЛАДИ СПОРТИВНО-ГО ПРИЗНАЧЕННЯ
	2
	2
	2
	2
	3181,2
	3181,2
	100



Таблиця 2 
Обсяги споживання енергоресурсів 
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	767,26
	609,75
	549,74

	Природний газ
	тис.м³
	69,12
	175,99
	147,99

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	4441,37
	4526,57
	5790,11

	Дрова
	Тонна
	18,11
	9,72
	7,86

	Вугілля
	Тонна
	132,8
	104,56
	49,9

	Бензин
	тис. л
	7,7
	5,43
	2,72

	Дизель
	тис. л
	0,13
	0,13
	0,91






Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	0,01
	0,01
	0,01

	Природний газ
	тис.м3
	16553,89
	16553,89
	16553,89

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	АПС -3498.86
Укртехресурс - 3523.23
	Атлас Актив -3498.86/5780.72
Укртехресурс - 3523.23/5761.10
	Атлас Актив -5780.72/5797.76
Укртехресурс - 5761.10/5802.66

	Тверде паливо
	Тонна
	9660,00
	12984,00
	12984,00

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	232,56
	235,12/208,1
	280,00


Таблиця 4
Поточні, попередні та заплановані програми, плани та проєкти щодо підвищення енергоефективності та частки відновлювальних джерел енергії
	№
	Назва програми, плану, проєкту
	Зміст заходу
	Період реалізації
	Загальна вартість реалізації, з ПДВ, тис.грн.

	1
	Заміна вікон у закладах освіти
	Поступова заміна старих вікон на нові, енергоефективні
	До 2030 року
	12975,0

	2
	Заміна дверей та балконних блоків
	Поступова заміна старих дерев'яних вхідних та міжповерхових дверей і балконних блоків
	До 2030 року
	3000,0


Таблиця 5
Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	2,2
	3,3
	1,1

	Дизель
	тис. л
	-
	-
	-

	Скраплений газ
	тис. л
	1,1
	-
	3,1

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	-
	-
	-

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	-
	-
	-






Таблиця 5
Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач: Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради

	Комплекс будівель та споруд громадського призначення КЗ«Ліцей №2»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Малки, 15
	Загально-освітній заклад
	1952
	2
	3811,6
	3811,6
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Укртехресурс»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	90,4

	Комплекс будівель та споруд громадського призначення КЗ«Ліцей №2» (дошкільний підрозділ)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Фабрична, 1
	Заклад дошкільної освіти
	1971
	2
	1060,3
	1060,3
	Власна газова котельня
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	200
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	70,7

	Будівля закладу КЗ «Ліцей №2» позашк. підрозд.
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Калинова, 62
	Заклад поза-шкільної освіти
	1968
	3
	3095,1
	3095,1
	Власна твердопаливна (вугільна) котельня
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	900
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	56

	Будівля КЗ«Ліцей №3» Покровської міської ради Дніпропетровської області
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул. ентральна, 31
	Загально-освітній заклад
	1953
	3
	6025,6
	6025,6
	Власна газова котельня
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	400
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	106,6

	Громадський будинок з господарськими спорудами КЗ«СЗШ№4»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Карпатська, 2
	Загально-освітній заклад
	1963
	3
	3569,1
	3569,1
	Власна газова котельня
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	400
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	65

	Комплекс будівель та споруд громадського призначення КЗ«Ліцей №5»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Центральна, 35
	Загально-освітній заклад
	1965
	3
	5939,3
	5939,3
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	112

	Комплекс будівель та споруд громадського призначення КЗ«Ліцей №5» (корпус 2)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Центральна, 33а
	Заклад дошкільної освіти
	1969
	2
	1403,9
	1403,9
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	72,8

	Комплекс будівель та споруд громадського призначення КЗ«Ліцей №5» корпус 3
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Героїв Чорнобиля, 4
	Заклад дошкільної освіти
	1967
	2
	2513,1
	2513,1
	Власна газова котельня
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	300
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	115,3

	Комплекс будівель та споруд громадського призначення КЗ«Ліцей №6»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Чіатурська, 6
	Загально-освітній заклад
	1966
	3
	5940,1
	5940,1
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	83,3

	Громадський будинок - будівля КЗЛіцей № 8 в м.Покров Дніпропетровської області 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Джонсона, 15
	Загально-освітній заклад
	1978
	3
	7388,2
	7388,2
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	110,2

	Громадський будинок - будівля КЗЛіцей № 8 в м.Покров Дніпропетровської області (дошкільний підрозділ)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул. жонсона, 7
	Заклад дошкільної освіти
	1986
	2
	2588,3
	2588,3
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	150,8

	Будівля КЗ«Ліцей №9 Покровської міської ради Дніпропетровської області»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Джонсона, 29а
	Загально-освітній заклад
	1987
	3
	10096,4
	6155
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	61

	Будівля КЗДО№2 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Малки, 1а
	Заклад дошкільної освіти
	2021
	2
	1740,1
	1740,1
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	300
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	115

	Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами будівля  КЗДО№5 «Червона шапочка» (ясла-садок)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Партизанська, 37
	Заклад дошкільної освіти
	1964
	2
	1088,8
	978,5
	Власна газова котельня

Електричне опалення
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	200- газова котельня

50 — електричне опалення
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	91,2

	Будівля «КЗ ДНЗ №11 комбінованого типу культурологічного спрямування м.Покров Дніпропетровської області» «Сонечко» (ясла-садок)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Вербицького, 12
	Заклад дошкільної освіти
	1966
	2
	1454,5
	1454,5
	Власна газова котельня

Електричне опалення
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	200- газова котельня

50 — електричне опалення
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	92,9

	Будівля КЗДО№13 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Героїв України, 6а
	Заклад дошкільної освіти
	1965
	2
	2268,8
	2268,8
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	119,73

	Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами - будівля  КЗДО№16 (ясла-садок)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Героїв Артану, 3
	Заклад дошкільної освіти
	1969
	2
	2268,8
	2268,8
	Власна газова котельня


	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	300
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	69,4

	Будівля КЗ ДНЗ №21 (ясла-садок) комунального художньо-естетичного спрямування м.Покров Дніпропетровської області»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Джонсона, 10
	Заклад дошкільної освіти
	1985
	2
	3710,6
	3710,6
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	68,1

	Будівля КЗДО №22 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул. жонсона, 29
	Заклад дошкільної освіти
	1986
	2
	3060
	3060
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	71,2

	Будівля КЗ «Шолоховський ліцей» 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, с. Шолохове, вул.Шкільна, 1
	Загально-освітній заклад
	1978
	3
	4905,6
	4905,6
	Власна газова котельня
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	1720
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	39

	Будівля Шолоховський ліцей, дошкільне відділення, ДНЗ Сонечко 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, с. Шолохове, вул.Сонячна, 17
	Заклад дошкільної освіти
	1991
	1
	842,3
	842,3
	Власна газова котельня
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Нафтогаз Трейдінг»
	60
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	232,5- приєднана потужність, 16,4- дозволена потужність

	Будівля дитячого садку 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, с. Шолохове, вул.Зоряна, 146
	Заклад дошкільної освіти
	1968
	1
	250,7
	250,7
	Відсутнє теплопостачання
	Відсутнє гаряче водопостачання
	Відсутнє  водопостачання
	Відсутнє газопостачання
	-
	Не приєднано до електричних мереж
	Не приєднано до електричних мереж

	Нежитлова будівля
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Центральна, 7
	Адмінбу-дівля
	1959
	3
	1382,1
	1382,1
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Укртехресурс»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	20

	Будинок творчості для дітей та юнацтва
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул. Центральна, 5
	Заклад поза-шкільної освіти
	1945
	2
	917,5
	917,5
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Укртехресурс»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	24,8

	Будівля ДЮК «Бригантина» КЗПО «БТДЮ»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Партизанська, 69, кв. 16
	Заклад поза-шкільної освіти
	1969
	1
	61,6
	61,6
	Відсутнє теплопостачання
	Відсутнє гаряче водопостачання
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	3

	Навчальна будівля для позашкільних занять
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Балкова, 20
	Заклад позашкільної освіти
	1942
	1
	225,4
	225,4
	Відсутнє теплопостачання
	Відсутнє гаряче водопостачання
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	5

	Будівля КПНЗ «Будинок розвитку  дітей та юнацтва»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул. жонсона, 31
	Заклад поза-шкільної освіти
	1990
	2
	4003,8
	4003,8
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	183

	Нежитлова будівля
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Вербицького, 21
	Адмін-будівля
	1962
	2
	5624,94
	5624,94
	Відсутнє теплопостачання
	Відсутнє гаряче водопостачання
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	187,4

	Будівля КПНЗ «ДЮСШ ім.Д.Дідика»
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Залужного, 12
	Заклад спортив-ного призна-чення
	1983
	2
	2569,2
	2569,2
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Укртехресурс»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	15+27

	Будівля гімнастичного залу
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул. икви, 2
	Заклад спортивно-го призна-чення
	1984
	1
	612
	612
	Індивідуальна твердопаливна котельня ТОВ «Атлас Актив»
	Електричні водонагрівачі
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	8

	Нежитлова будівля з будівлею котельні
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Магістральна, 346
	Адмінбу-дівля
	1970
	3
	2819,4
	2819,4
	Власна твердопаливна (вугільна) котельня
	Відсутнє гаряче водопостачання
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	900
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	105

	Нежитлова будівля СЗШ 7
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Партизанська, 73
	Загально-освітній заклад
	1972
	3
	5930,7
	5930,7
	Відсутнє теплопостачання
	Відсутнє гаряче водопостачання
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	-
	Електричні мережі «АТ ДТЕК Дніпровські електромережі»
	24,2

	Нежитлова будівля 
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, м. Покров, вул.Героїв Артану, 21
	Адмінбуд-івля
	1971
	3
	3069,2
	3069,2
	Відсутнє теплопостачання
	Відсутнє гаряче водопостачання
	МКП «Покровводоканал»
	Відсутнє газопостачання
	900
	Не приєднано до електричних мереж
	Не приєднано до електричних мереж






Вихідні дані КНП “ЦПМСД ПМР ДО”, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
 Кількість та площа будівель 
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
(первинні)
	1
	8
	5
	5
	4778,9
	3209,42
	75%


Таблиця 2 
Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	201,7
	217,6
	196,3

	Природний газ
	тис.м³
	0,046
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	264,077
	319,884
	243,14

	Дрова
	Тонна
	-
	-
	-

	Вугілля
	Тонна
	1,861
	1,072
	-

	Бензин
	тис. л
	-
	-
	-

	Дизель
	тис. л
	0,16
	0,2
	1,0


Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	3598,72
	6286,76
	7635,44

	Природний газ
	тис.м3
	19465,04
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	3498,86
	4456,51
	5789,25

	Тверде паливо
	Тонна
	4836,50
	9646,68
	-

	Водопостачання
	м3
	25,21
	32,05
	23,70

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	232,56
	282,14
	249,72



Таблиця 4
Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	10,7
	14,6
	10,6

	Дизель
	тис. л
	2,1
	3,4
	3,6

	Скраплений газ
	тис. л
	4,7
	-
	2,3

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	-
	-
	-

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	-
	-
	-





Таблиця 5 

Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	        Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач: КНП “ЦПМСД ПМР ДО”

	АЗПСМ  № 1
	Вул. Киівська,9
	Надання  медичних послуг
	1954
	1
	289,9
	218
	       електрокотел
	           -
	централізоване
	-
	       -
	міські електромережі
	

	АЗПСМ  №2
	Вул. Бориса Джонсона, 26
	Надання  медичних послуг
	1988
	1/5

	88,3
	88,3
	        електропанелі
	           -
	централізоване
	-
	       -
	міські  електромережі
	

	АЗПСМ  №4
	Вул. Медична, 19
	Надання  медичних послуг
	1970
	3
	1810,3
	1795
	централізоване
	           -
	централізоване
	-
	       -
	міські  електромережі
	



	АЗПСМ  №5
	Вул. Медична, 19
	Надання  медичних послуг
	1966
	2

	835
	       835
	централізоване
	           -
	централізоване
	-
	       -
	міські  електромережі
	

	АЗПСМ  №6
	Вул. Лікарняна, 1
	Надання  медичних послуг
	1913
	1
	1755,4
	      273,12
	       електрокотел
	           -
	централізоване
	-
	       -
	РЕМ
	






Вихідні дані КП “ЦМЛ ПМР ДО”, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
 Кількість та площа будівель
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я(вторинні)
	1
	15

	14
	11
	20710,8
	19775,2
	95,5



Таблиця 2 
Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	476,1
	436,6
	422,9

	Природний газ
	тис.м³
	5,6
	5,3
	5,1

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	1681,529
	1862,649
	1801,164

	Дрова
	Тонна
	-
	-
	-

	Вугілля
	Тонна
	-
	-
	-

	Бензин
	тис. л
	5,8
	5,6
	4,0

	Дизель
	тис. л
	-
	1,7
	2,7



Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	0,005242034
	0,006342843
	0,008163611

	Природний газ
	тис.м3
	45322,54
	33526,56
	20277,15

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	3498,86
	4387,39
	5788,11

	Тверде паливо
	Тонна
	-
	-
	-

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	233,54
	239,83
	249,72








Таблиця 4
Наявний потенціал відновлювальних джерел енергії
	№
	Назва
	Кількість об'єктів
	Загальна встановлена потужність, МВт


	1
	Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області»
	3 (сонячні електростанції)
	0,246


Таблиця 5
Поточні, попередні та заплановані програми, плани та проєкти щодо підвищення енергоефективності та частки відновлювальних джерел енергії
	№
	Назва програми, плану, проєкту
	Зміст заходу
	Період реалізації
	Загальна вартість реалізації, з ПДВ, тис.грн.
	Встановлена потужність енергії МВт

	1
	Постачання та монтаж гібридної сонячної електростанції потужністю 120 кВт включно з комплектом АКБ (51кВт) та проектно-вишукувальними роботами
	Влаштування дахової сонячної електростанції на даху головного хірургічного корпусу
	2024
	4 410,7
	0,12

	2
	Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування дахової сонячної електростанції на даху акушерсько-гінекологічного корпусу комунального підприємства "Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області", що розташований за адресою по вул.Медична, 19 м.Покров, Нікопольського району Дніпропетровської області
	Влаштування дахової сонячної електростанції на даху акушерсько-гінекологічного корпусу корпусу
	2025
	3 216,7
	0,062

	3
	Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування дахової сонячної електростанції на даху терапевтичного корпусу комунального підприємства "Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області", що розташований за адресою по вул.Медична, 19-Р  м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область
	Влаштування дахової сонячної електростанції на даху терапевтичного корпусу
	2025
	4 126,9
	0,064


Таблиця 6
Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	5,8
	5,1
	3,3

	Дизель
	тис. л
	0
	0,5
	1,5

	Скраплений газ
	тис. л
	0
	0
	0,8

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	0
	0
	0

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	0
	0
	0













Таблиця 7 
Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій

	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач (назва) Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області"

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Р
	Терапевтичний корпус
	1966
	3
	3671,3
	3671,3
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

	127

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Д
	Інфекційний корпус
	1966
	2
	971,6
	971,6
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	12,5

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул. Медична,
буд.19-М
	Паталого-анатомічне відділення
	1966
	1
	188,7
	164,9
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	21

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Н
	Складські приміщення
	1961
	1
	116,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-П
	Будівля дезкамери з автогаражами № 1,2,3,4,5
	1955
	1
	329,2
	329,2
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	3

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Е
	Пральня лікарні
	1955
	1
	267,2
	252,6
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	9,1

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19 в
	Головний хірургічний  корпус
	1977
	5
	7930,6
	7911,4
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	293,5

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-ж
	Дитячий корпус
	1977
	2
	1359,6
	1338,6
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	24

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Ю
	Будівля харчоблоку лікарні
	1977
	1
	262,4
	225,6
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	78

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19г/2
	Нежитлове приміщення №ІІ (ЦСВ) господарчого корпусу
	1977
	1
	246,3
	246,3
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	133

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Ш
	Захисна споруда цивільного захисту
	1980
	
	525,8
	-
	
	-
	МКП «Покровводоканал»
	-
	-
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	3

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-И
	Будівля швидкої допомоги з автогаражами № 6,7,8,9
	1988
	2
	891,6
	891,6
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	3

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-К
	Акушерсько-гінекологічний корпус
	1991
	5
	4501,5
	4501,5
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	Водонагрівальні баки
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	
127

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Ф
	Будівля складу
	1966
	1
	286,8
	242,2
	ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	-
	МКП «Покровводоканал»
	-
	513 кВт
Котельня ТОВ «АТЛАС-АКТИВ»
	-
	-

	Охорона здоров'я
	м.Покров, Нікопольський район, вул.Медична,
буд.19-Ч
	Будівля складу запасних частин
	1955
	1
	133,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-














Вихідні дані відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
Кількість та площа будівель
	№
	Найменування бюджетного закладу
	Кількість закладів
	Кількість окремих власних будівель
	Кількість будівель, займаних всього
	Кількість будівель займаних, що опалюються
	Площа будівель займаних, всього м2
	Площа будівель займаних, що опалюються, всього м2
	Площа будівель займаних,  всього, %

	1
	Покровська школа мистецтв  "Арт-мюзік"
	1
	1
	1
	1
	1308,2
	1274,52
	

	2
	Покровська музична школа "Домінанта" (орендоване приміщення Управління освіти загальною площею 360,0 м2)
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	КЗ "Публічна бібліотека ПМР ДО з філіями" (орендоване приміщення Управління освіти загальною площею 712,0 м2)
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Бібліотека- філія №2 (нежиле приміщення загальною площею 60,8 м2)
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Бібліотека- філія №3 (орендоване нежиле приміщення ЖКС загальною площею 70,5 м2)
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Народний історико-краєзнавчий музей ім. М.А.Занудька (нежиле приміщення зангальною площею 225,0 м2)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Клуб с. П.Хутори
	1
	1
	1
	1
	445,4
	320
	

	8
	Комунальний базовий клубний заклад "Шолоховський сільський будинок культури ПМР ДО з філіями"
	1
	1
	1
	0
	867,0
	0
	

	9
	Шолоховська сільська бібліотека-філія № 4
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	Філія № 1 "Базавлуцький сільський клуб"
	1
	1
	1
	0
	509,1
	0
	

	11
	Базавлуцька сільська бібліотека-філія № 6 
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Філія № 2 "Миронівський сільський клуб"
	1
	1
	1
	0
	566,5
	0
	

	13
	Миронівська сільська бібліотека-філія № 5
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Керівництво
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	15
	Централізована бухгалтерія закладів культури (орендоване приміщення загальною площею 52,2 м2)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЬОГО
	14
	5
	5
	2
	3696,2
	1594,52
	














Таблиця 2 
Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	35,5
	7,2
	26,3

	Природний газ
	тис.м³
	1,2
	1,2
	1,5

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	215,4
	213,6
	237,0

	Дрова
	Тонна
	0
	0
	0

	Вугілля
	Тонна
	0
	0
	0

	Бензин
	тис. л
	0
	0
	0

	Дизель
	тис. л
	0
	0
	0



Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	6,10
	6,36
	9,26

	Природний газ
	тис.м3
	18065,96
	18065,89
	18065,89

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	3523,23
	4082,7
	5771,49

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	233,84
	239,99
	249,72





















Таблиця 4 
Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач: Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області

	Покровська школа мистецтв "Арт-мюзік"

	м. Покров , вул. Середи Г., 9

	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва.

	1961
	3
	1308,2
	1247,52
	ТОВ "Укртех-ресурс"

	0
	Міське комунальне підприємство "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"

	0
	190
	Державне підприємство "ІНФОТЕХ"

	4012

	Клуб селища Перевізькі Хутори м.Покров

	с.Перевізькі Хутори, вул. Перевізна, 48

	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, розвиток аматорської народної творчості, духовного потенціалу
	1953
	1
	445,4
	320
	Газове опалення
	0
	Міське комунальне підприємство "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"
	ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг"

	29,8
	Державне підприємство "ІНФОТЕХ"

	4197

	Комунальний базовий клубний заклад "Шолоховський сільський будинок культури ПМР ДО з філіями"

	с. Шолохове , вул. Центральна, 5

	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, розвиток аматорської народної творчості, духовного потенціалу

	1971
	3
	867
	0
	0
	0
	Міське комунальне підприємство "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"
	0
	0
	Державне підприємство "ІНФОТЕХ"

	2356

	Філія № 1 "Базавлуцький сільський клуб"

	с. Базавлук, вул. Козацька, 1 А

	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, розвиток аматорської народної творчості, духовного потенціалу

	1967
	1
	509,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Державне підприємство "ІНФОТЕХ"

	1062

	Філія № 2 "Миронівський сільський клуб"

	с. Миронівка, пров. Шкільний, 1 А

	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, розвиток аматорської народної творчості, духовного потенціалу

	
	2
	566,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Державне підприємство "ІНФОТЕХ"

	322




Вихідні дані Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
 Кількість та площа будівель
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	АДМІНБУДІВЛІ
	1
	6
	6
	5
	3042,1
	9496
	100


Таблиця 2
 Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	64,1
	81,7
	78,7

	Природний газ
	тис.м³
	1,27
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	271,3833
	302,415
	323,66

	Бензин (автомобілі)
	тис. л
	11,5
	10,0
	9,7

	Дизель(автомобілі)
	тис. л
	0,5
	1,5
	1,7


Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	6,399967
	7,30651
	10,167138

	Природний газ
	тис.м3
	16554,00
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	3511,045
	5384,29

	6015,94

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	282,142
	249,72
	249,72


Таблиця 4
Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	11,5
	10,0
	9,7

	Дизель
	тис. л
	0,5
	1,5
	1,7

	Скраплений газ
	тис. л
	-
	-
	-

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	-
	-
	-

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	-
	-
	-





Таблиця 5 
Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області

	Нежитлова будівля з огорожею,загальною площею1498,0  м.кв.
	вул. Партизанська, буд.71, м.Покров, Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл.
	Розміщення ветеранського простору
	1969
	2
	1498
	-
	-
	-
	Централізоване
	-
	-
	Централізоване
	20000

	Нежитлова будівля 

	 с.Шолохово, вул.Центральна, буд.14

	Розміщення сільської ради
	1957

	1
	200,3
	818
	-
	-
	Централізоване
	-
	-
	-
	30000

	сарай для твердого палива

	 с.Шолохово, вул.Центральна, буд.14

	сарай
	1957
	1
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	гараж для автомобіля

	 с.Шолохово, вул.Центральна, буд.14

	гараж
	1957
	1
	54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нежитлова будівля 

	м.Покров, вул.Центральна, буд.48

	Розміщення міської ради
	03.10.1973
	4
	2516,1
	8112
	Альтернавтивне опалення
	-
	Централізоване
	-
	-
	Централізоване
	72000

	Будівля гаражу на п’ять секцій, загальною площею 231,9 мІ

	м.Покров, вул.Героїв України, буд.15а

	Гараж
	11.12.2001
	1
	231,9
	500
	Альтернавтивне опалення
	-
	Централізоване
	-
	-
	Централізоване
	15000

	Нежитлове приміщення, м.Покров, вул.Залужного,  буд.5, загальною площею 19,8 мІ

	м.Покров, вул.Залужного, буд.5

	Розміщення ЦНАП
	13.08.2021
	1
	19,8
	60
	Альтернавтивне опалення
	-
	Централізоване
	-
	-
	Централізоване
	1000

	Нежитлове приміщення, м.Покров, вул.Залужного, буд.5, загальною площею 2 мІ

	м.Покров, вул.Залужного, буд.5

	Розміщення ЦНАП
	13.08.2021
	1
	2
	6
	Альтернавтивне опалення
	-
	Централізоване
	-
	-
	Централізоване
	100















Вихідні дані ПМКП «ЖИТЛОКОМСЕРВІС», що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім громадським будівлям ПМКП «ЖКС»
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	224,876
	252,792
	253,214

	Природний газ
	тис.м³
	35,670
	32,666
	33,580

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	734,125
	794,339
	795,057



Таблиця 2
Тарифи на комунальні послуги (гуртожитки за адресами: вул. Центральна, 49/1;49/2; вул. Героїв України, 13)
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	0,00168
	0,00216
	0,00362

	Природний газ
	тис.м3
	8932,50
	7956,89
	7956,89

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	3498,86
	4345,85
	5787,99

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	-
	-
	-



Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги (вул. Європейська,15 – адмінбудівля)
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	0,00554
	0,00651
	0,00798

	Природний газ
	тис.м3
	43972,88
	32035,60
	18751,67

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	-
	-
	-

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	-
	-
	-




Таблиця 4
Поточні, попередні та заплановані програми, плани та проєкти щодо підвищення енергоефективності та частки відновлювальних джерел енергії
	№
	Назва програми, плану, проєкту
	Зміст заходу
	Період реалізації
	Загальна вартість реалізації, з ПДВ, тис.грн.
	Встановлена потужність енергії МВт

	1
	Заміна вікон у соціальному гуртожитку  вул.Центральна,49/1 у м. Покров, Дніпропетровської області
	Заміна вікон на енергозберігаючі для покращення житлово- побутових умов мешканців з метою покращення теплового фонду будівлі
	Жовтень 2025
	809,3
	-






Таблиця 18


Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач ПМКП «ЖИТЛОКОМСЕРВІС»

	гуртожиток
	Вул. Центральна,49/1
	Соціальний гуртожиток
	1965
	5
	2510,9
	2082,74
	Централізоване  
ТОВ «АТЛАС АКТИВ»
	-
	Централізоване
МКП «Покровводоканал»
	ГК «Нафтогаз України» для приготування їжі
	-
	ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
	0,4

	гуртожиток
	Вул. Центральна,49/2
	Соціальний гуртожиток
	1965
	5
	2572,0
	2308,4
	Централізоване
ТОВ «АТЛАС АКТИВ»
	-
	Централізоване
МКП «Покровводоканал»
	ГК «Нафтогаз України» для приготування їжі
	-
	ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
	0,4

	гуртожиток
	Вул. Героїв України,13
	Соціальний гуртожиток
	1971
	5
	5422,8
	3408,04
	Централізоване
ТОВ «АТЛАС АКТИВ»
	-
	Централізоване
МКП «Покровводоканал»
	ГК «Нафтогаз України» для приготування їжі
	-
	ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
	0,4

	гуртожиток
	Вул. Європейська, 15
	Соціальний гуртожиток
	1962
	4
	2358,4
	1737,07
	Індивідуальне теплопостачання
	-
	Централізоване
МКП «Покровводоканал»
	ТОВ «Газенерго-Трейд»
	160
	ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
	0,4





Вихідні дані КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО», що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
 Кількість та площа будівель
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	ЗАКЛАДИ соціального захисту населення
	1
	1
	1
	1
	587,8
	291,4
	



Таблиця 2 
Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	26,7
	29,2
	28,6

	Природний газ
	тис.м³
	0
	0
	0

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	0
	0
	0

	Дрова
	Тонна
	0
	0
	0

	Вугілля
	Тонна
	0
	0
	0

	Бензин
	тис. л
	0,3
	0,4
	0

	Дизель
	тис. л
	0
	0
	0



Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги, грн
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	5556,81
	6366,27
	9145,39

	Природний газ
	тис.м3
	-
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	-
	-
	-

	Тверде паливо
	Тонна
	-
	-
	-

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	235,12
	237,87
	249,72






Таблиця 4 

Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач (назва) КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО»

	Комунальний заклад "Малий груповий будинок "Надія" Покровської міської ради Дніпропетровської області"
	Дніпропетровська обл., Нікопльський р-н, м.Покров, вул.Центральна, б.3
	малий груповий будинок
	2020
	1
	587,8
	294,4
	електрокотел
	електричні водонагрівачі
	централізоване
	відсутня
	
	
	
















Вихідні дані Територіального центру СО ПМР ДО, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану

Таблиця 1
 Кількість та площа
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	АДМІНБУДІВЛІ
	1
	0
	2
	2
	578,50
	428,90
	100



Таблиця 2
Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	11685,13
	9158
	5843

	Природний газ
	тис.м³
	-
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	16,0680
	16,532
	16,9260

	Дрова
	Тонна
	-
	-
	-

	Вугілля
	Тонна
	-
	-
	-

	Бензин
	тис. л
	-
	-
	-

	Дизель
	тис. л
	-
	-
	-



Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	5,7805
	6,0605
	8,2944

	Природний газ
	тис.м3
	-
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	3498,8598
	4332,68
	5788,88

	Тверде паливо
	Тонна
	-
	-
	-

	Водопостачання
	м3
	21,40
	21,40
	21,40

	Водовідведення
	м3
	15,40
	15,40
	15,40

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	233,84
	239,987
	249,72




Таблиця 4

Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	0,1
	0,1
	0,1

	Дизель
	тис. л
	
	
	

	Скраплений газ
	тис. л
	2,1
	0,8
	0,9

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	
	
	

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	
	
	


























Таблиця 5

Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач (назва)

	ТЦСО НСП ПМР ДО
	М.Покров , вул.,Героїв України,13
	Нежитлове вбудоване
	1974
	1
	516,1
	366,5
	ТОВ «Атлас Актив»
	-
	МКП «Покроводоканал»
	-
	-
	ТОВ «Дніпровські енергетичні послуг»
	0,38  клас напруги 2

	ТЦСО НСП ПМР ДО
	М.Покров , вул.,Центральна,62
	Нежитлове вбудоване
	2002
	1
	62,4
	62,4
	-
	-
	МКП «Покроводоканал»
	-
	-
	ТОВ «Дніпровські енергетичні послуг»
	0,38  клас напруги 2













Вихідні дані УЖКГ та будівництва, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
 Кількість та площа будівель
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	АДМІНБУДІВЛІ
	1 
УЖКГ та будівництва
	0
оренда частини адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48) (орендована площа 80,7 кв.м)
	1
частина адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48)
	1
	80,7
	80,7
	100



Таблиця 2 
Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	112,41, а саме: опалення адміністративної будівлі: по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м) - 9 Гкал;  опалення адміністративної будівлі:по вул. Тикви, 2  (площа 2499,88 кв.м) - 103,41 Гкал
	9,41
опалення адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м)
	9,036
опалення адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м)
	8,895
опалення адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м)
	9,203
опалення адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м)
	9,022
опалення адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м)
	9,022
опалення адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м)
	9,183
опалення адміністративної будівлі по вул. Центральна, 48 (орендована площа 80,7 кв.м)



Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	1555,58 за 1Гкал без ПДВ
	2370,90 за 1Гкал без ПДВ
	2698,45 за 1Гкал без ПДВ
	2685,97 за 1Гкал без ПДВ
	3098,36 за 1Гкал без ПДВ
	3523,23 за 1Гкал без ПДВ
	4642,17 за 1Гкал без ПДВ
	5781,88 за 1Гкал без ПДВ

	Водопостачання
	м3
	7,944
	14,88
	16,33
	16,21
	16,21
	21,4
	21,4
	21,4

	Водовідведення
	м3
	8,268
	10,98
	12,87
	12,84
	12,84
	15,4
	15,4
	15,4



Таблиця 4 
Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій

	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради 

	Нежитлова будівля (Приміщення військомату)
	Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Героїв України, 15
	Громадська будівля 
	1974
	2
	747,3
	747,3
	Індивідуальне електроопалення
	Електричний водонагрівач
	МКП «Покровводоканал»
	-
	-
	ДТЕК «Дніпровські електричні мережі»
	50

	Нежитлова будівля (Приміщення міського суду)
	Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Торгова, 37
	Громадська будівля 
	1953
	2
	555,7
	555,7
	Індивідуальна газова топкова
	Електричний водонагрівач
	МКП «Покровводоканал»
	
	-
	ДТЕК «Дніпровські електричні мережі»
	-

	Нежитлова будівля (Приміщення юнацької дитячої кімнати)
	Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Джонсона, 26
	Громадська будівля 
	1988
	1
	73,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нежитлова будівля (Приміщення водопровідної насосної станції)
	Дніпропетровська область, м. Покров, Мозолевського, 30а
	Громадська будівля 
	1994
	1
	16,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нежитлова будівля (Приміщення аптеки)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н., с.Шолохове, вул. Соборна, 10
	Громадська будівля 
	1917
	1
	136,4
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нежитлова будівля (Приміщення шкільної майстерні)
	Дніпропетровська область, Нікопольський р-н., с.Шолохове, вул. Шкільна, 5а
	Громадська будівля 
	До 1917
	1
	210
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Вихідні дані Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області та будівництва, що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
 Кількість та площа будівель 
	
	Кількість
закладів
	Кількість
окремих
власних
будівель
	Кількість
будівель
займаних,
всього
	Кількість
будівель
займаних,
що опалюються
	Площа
будівель
займаних,
всього м²
	Площа
будівель
займаних,
що опалюються м²
	Площа
будівель
займаних,
всього, %

	АДМІНБУДІВЛІ
	1
	1
	1
	1
	954,9
	954,9
	100



Таблиця 2
Обсяги споживання енергоресурсів
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	25,169
	24,213
	21,405

	Природний газ
	тис.м³
	-
	-
	-

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	66,95
	71,07
	68,53

	Дрова
	Тонна
	-
	-
	-

	Вугілля
	Тонна
	-
	-
	-

	Бензин
	тис. л
	-
	-
	-

	Дизель
	тис. л
	-
	-
	-



Таблиця 3
Тарифи на комунальні послуги
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2022
	2023
	2024

	Електроенергія
	МВт*год
	4,88934
	4,69045
	7,51559

	Природний газ
	тис.м3
	
	
	

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	5583,22
	5355,57
	6424,31

	Водопостачання
	м3
	21,4
	21,4
	21,4

	Водовідведення
	м3
	15,4
	15,4
	15,4

	Послуга з управління побутовими відходами
	м3
	279,07
	282,14
	299,66




Таблиця 4

Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	1,1
	0,8
	1,3

	Дизель
	тис. л
	-
	-
	-

	Скраплений газ
	тис. л
	-
	-
	-

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	-
	-
	-

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	-
	-
	-







Таблиця 5


Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потуж-ності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	Балансоутримувач (назва)

	Управління праці та соціального захисту населення 
	Вул.Залужного , 5
	адмінбудівля
	1952
	2
	954,9
	954,9
	Котел АТЕМ «Житомир-3» (2 од.)
ТОВ «Укртехресурс»
	---
	МКП «Покровводоканал»
	---
	120
	ТОВ  «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БІЗНЕС»
	20















Вихідні дані ПМКП «Добробут», що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
	Таблиця 1
Загальна інформація про систему централізованого водопостачання і водовідведення
	№
	Показник
	Од. вим.
	Значення

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	523

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	5870

	3
	Кількість ламп
	шт.
	

	4
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	252

	
	- повітряних ліній
	км
	243

	
	- кабельних ліній
	км
	9

	5
	Кількість електричних лічильників
	шт.
	97

	6
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	5


Таблиця 2
Річне споживання енергії об'єктами зовнішнього освітлення, Мвт·год
	Показник
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Електрична енергія
	кВт·год
	648341
	514366
	566577


Таблиця 3
Витрати коштів на зовнішнє освітлення за напрямками (з ПДВ), тис. грн.
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	На вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	
	
	

	2
	В паркових зонах
	
	
	

	3
	Витрати на споживання електроенергії, всього
	4114,4
	3777,4
	5446,0












Вихідні дані МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ», що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
Загальна інформація про систему централізованого водопостачання і водовідведення
	№
	Показник
	Од. вим.
	Значення

	1
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання
	чол.
	44 444

	2
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водовідведення
	чол.
	40 372

	3
	Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання
	од.
	21179

	3.1
	- побутові споживачі (абоненти)
	од.
	20761

	3.2
	- бюджетні установи
	од.
	26

	3.3
	- інші споживачі
	од.
	392

	4
	Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення
	од.
	15674

	4.1
	- побутові споживачі
	од.
	15315

	4.2
	- бюджетні установи
	од.
	23

	4.3
	- інші споживачі
	од.
	336

	5
	Кількість споживачів, які мають комерційні вузли обліку води
	од.
	19423

	5.1
	- побутові споживачі
	од.
	19005

	5.2
	- бюджетні установи
	од.
	26

	5.3
	- інші споживачі
	од.
	392

	6
	Кількість водозабірних споруд з поверхневих джерел водопостачання
	шт.
	1

	7
	Середньодобовий дебіт (продуктивність) поверхневих джерел водопостачання
	м³/год
	400

	8
	Кількість водозабірних споруд з підземних джерел водопостачання (свердловин)
	шт.
	-

	9
	Середньодобовий дебіт свердловин
	м³/год
	-

	10
	Загальна кількість насосних станцій, всього в т.ч:
	шт.
	2

	11
	- насосні станції першого підйому
	шт.
	1

	12
	- насосні станції другого підйому
	шт.
	1

	13
	- насосні станції третього підйому
	шт.
	0

	14
	Кількість водонапірних башт
	шт.
	0

	15
	Довжина мереж централізованого водопостачання
	км
	373010

	16
	Довжина мереж централізованого водопостачання, які потребують заміни
	км
	164444

	17
	Кількість очисних споруд централізованого водовідведення
	шт.
	1

	18
	Виробнича потужність очисних споруд водовідведення
	м³/добу
	1000

	19
	Кількість насосних станцій водовідведення
	шт.
	4

	20
	Довжина мереж централізованого водовідведення
	км
	131390

	21
	Довжина мереж централізованого водовідведення, які потребують заміни
	км
	120879



Таблиця 2
Обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення тис. м³
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Річний обсяг виробництва питної води
ПІДНЯТО
ОЧИЩЕНО
	
2769,22
2608,71
	
2137,89
2 054,55
	
3289,75
3149,714

	2
	Річний обсяг втрат води
	1222,85
	963,09
	2058,95

	2.1
	- при виробництві питної води
	633,12
	395,48
	1452,67
(у т. ч.582,5 понаднормові)

	2.2
	- при транспортуванні питної води
	589,73
	567,61
	606,28

	3
	Річний обсяг питного водопостачання споживачам:
ВСЬОГО
ПИТНА
ТЕХНІЧНА
	
1546,37
1385,86
160,51
	
1174,80
1091,46
83,34
	
1230,80
1090,76
140,04

	4
	Річний обсяг водовідведення
	783,92
	677,54
	687,02


Таблиця 3
Обсяги постачання води за категоріями споживачів, тис. м³
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Побутові споживачі
	1019,2
	864,2
	918,95

	2
	Бюджетні установи
	49,8
	34,4
	39,43

	3
	Інші споживачі
	477,4
	276,2
	272,42

	4
	Загальний обсяг водопостачання
	1546,4
	1174,8
	1230,8


Таблиця 4
Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення, кВт*год
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Електрична енергія, спожита в системі водопостачання, всього
	2 118 295
	2 123 516
	1 780 227

	1.1
	- на виробництво питної води
	652 501
	584 390
	708 592

	1.2
	- на транспортування питної води
	1 465 794
	1 539 126
	1 071 635

	2
	Електрична енергія, спожита в системі водовідведення, всього
	1 095 110
	1 091 386
	1 118 463

	2.1
	- на транспортування стічних вод
	118 233
	119 575
	117 490

	2.2
	- на очищення стічних вод
	976 877
	971 811
	1 000 973

	3
	Загальне споживання електричної енергії
	3 213 405
	3 214 902
	2 898 690



Таблиця 5
Обсяги споживання енергії на централізоване водопостачання і водовідведення
	№
	Показник
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	1
	Електрична енергія
	тис. кВт·год
	3 213,405
	3 214,902
	2 898,690

	2
	Бензин
	тис. л
	-
	-
	-

	3
	Дизель
	тис. л
	-
	-
	-

	4
	Скраплений (зріджений) газ
	тис. л
	-
	-
	-

	5
	Стиснений газ (метан)
	м3
	-
	-
	-



Таблиця 6
Обсяги нарахування коштів за послугу централізованого водопостачання (з ПДВ), тис. грн
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Побутові споживачі
	21826,8
	18511,68
	19666,5

	2
	Бюджетні установи
	1065,72
	736,68
	844,46

	3
	Інші споживачі
	7717,56
	5057,28
	4395,02

	4
	Загальний обсяг нарахувань (водопостачання)
	30610,08
	24305,64
	24905,98



Таблиця 7
Витрати на електричну енергію централізованого водопостачання і водовідведення (з ПДВ), тис. грн
	№
	Показник
	2022
	2023
	2024

	1
	Електрична енергія
на питне водопостачання
	11901,20
	14423,86
	14211,17

	2
	Електрична енергія на водовідведення
	5926,51
	7988,57
	9730,21

	3
	Загальні витрати на електроенергію
	17827,71
	22412,43
	23941,38


Суми з ПДВ (ел.ен.+розподіл+реактивна ел.ен)

Таблиця 8
Річне споживання палива транспортними засобами за видами палива
	Вид палива
	Од. вим.
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	10,030
	11,300
	10,910

	Дизель
	тис. л
	18,710
	21,290
	28,285

	Скраплений газ
	тис. л
	11,997
	13,551
	13,355

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	-
	-
	-

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	-
	-
	-




Таблиця 9
Характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій
	Назва об'єкту
	Адреса будівлі
	Функціональне призначення
	Рік прийняття в експлуатацію
	Кіль-кість поверхів
	Загальна площа будівлі, м2;
	Опалю-вальна/охолоджувальна площа будівлі (м2)
	Інформація щодо джерела тепло-
постачання
	Інформація щодо джерела постачання гарячої води
	Інформація щодо джерела водопос-тачання
	Інформація щодо джерела постачання газа
	Інформація щодо встанов-леної потужності тепло-генеруючої установки (котлів), кВт
	 Інформація щодо джерела постачання електричної енергії
	Розрахункове електричне навантаження кВт (відповідно до договорів)

	МКП «Покровводоканал»

	Апарат управління
	м.Покров
	Адміністративна будівля
	1967
	3
	750
	650/100
	Комбіноване (Твердопаливний котел+електричне)
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля Диспетчерської служби та КПП
	м.Покров
	Побутове приміщення
	1967
	1
	125
	125/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля відділу збуту 1
	м.Покров
	Адміністративна будівля
	1967
	1
	160
	160/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля відділу збуту 2
	м.Покров
	Адміністративна будівля
	1967
	1
	180
	180/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Майстерня енергетичної служби
	м.Покров
	Майстерня
	1967
	1
	200
	200/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля ремонтно-будівельної дільниці
	м.Покров

	Майстерня
	1967
	1
	180
	80/100
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля НС І-го підйому
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	1
	600
	90/510
	Електричне
	-
	Цистерна
	-
	
	наявне
	

	Будівля реагентного господарства
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	2
	1152
	600/552
	Твердопаливний котел
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля блоку фільтрів та відстійників
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	2
	3000
	500/2500
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля НС ІІ-го підйому
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	1
	500
	120/380
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля складу зберігання хлолру
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	1
	216
	216/0
	Відсутнє
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля АБК ОСК
	м.Покров
	Адміністративна будівля
	1967
	2
	396
	792/0
	Комбіноване (Твердопаливний котел+електричне)
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля хіміко-бактеріологічної лабораторії


	м.Покров
	Адміністративна будівля
	1967
	1
	325
	325/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля виробничого корпусу
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	1
	432
	432/0
	Твердопаливний котел
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля механічного зневоднення осаду
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	1
	381
	381/0
	Твердопаливний котел
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля КНС №2
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	1
	36
	36/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Побутове приміщення КНС №2
	м.Покров
	Побутове приміщення
	1967
	1
	52,48
	52,48/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	

	Будівля КНС №4
	м.Покров
	Виробничий корпус
	1967
	1
	36
	36/0
	Електричне
	-
	Централізоване в/п
	-
	
	наявне
	







Вихідні дані ТДВ «Дніпрокомунтранс», що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
Вага утворених побтових відходів, тон

	№
	Показник
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Вага перевезених побутових відходів:
	
28843,27
(Саночистка)
	28272,81
(ДКТ з серпня)
	59402,17
	76827,07
	89212,67
	92574,99
	90293,75
	87834,46
	89152,46

	
	1. Змішані ТПВ,
	

	25948,13
(ДКТ )
	54449,05
	72240,80
	84627,44
	85425,51
	86737,47
	87834,46
	89152,46

	
	2. Великогабаритні ТПВ
	
	2324,68
(ДКТ)
	4953,12
	4586,27
	4585,23
	7149,48
	3556,28
	-
	-



Таблиця 2
Річне споживання палива транспортом у секторі управління відходами
	Вид палива
	Од. вим.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Бензин
	тис. л
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дизель
	тис. л
	31,28
	76,21
	80,48
	75,72
	72,27
	65,67
	56,20
	49,78

	Скраплений газ
	тис. л
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стиснений газ (метан)
	тис. л
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	31,28
	76,21
	80,48
	75,72
	72,27
	65,67
	56,20
	[bookmark: _GoBack_копія_1]49,78
















Таблиця 3

Обсяги нарахування коштів за послугу управління відходами (з ПДВ), тис. грн
	№
	Показник
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Побутові споживачі
	890,57
	3508,33
	5910,86
	6284,52
	8494,02
	9995,64
	12059,56
	13243,66

	2
	Бюджетні установи
	367,28
	877,20
	424,83
	146,69
	176,76
	140,70
	156,05
	214,48

	3
	Інші споживачі
	207,70
	729,66
	1416,09
	1241,52
	1770,63
	1351,74
	1737,73
	2007,95

	4
	Загальний обсяг нарахувань
	1465,55
	5115,19
	7751,78
	7672,73
	10441,41
	11488,08
	13953,34
	15466,09



Вихідні дані ТОВ «АТЛАС АКТИВ», що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1

Виробничі показники теплопостачальних підприємств

	№
	Найменування
	Од. вим.
	2022*
	2023
	2024

	1
	Виробництво теплової енергії всього
	Гкал
	2562,78
	7946,73
	7721,56

	2
	Втрати в мережах
	Гкал
	320,36
	919,41
	602,78

	3
	Корисний відпуск теплової енергії, в т.ч.:
	Гкал
	2283,31
	7027,32
	7118,79

	3. 1
	Населення
	Гкал
	
	
	

	3.2
	Бюджетна сфера
	Гкал
	2283,31
	7027,32
	7118,79

	3.3
	Інші 
	Гкал
	
	
	

	4
	Споживання газу
	т.м3
	-
	-
	-

	5
	Споживання електроенергії
	т.кВт*ч
	60,5
	201
	190


2022* - за період листопад-грудень 2022 р., з моменту роботи ТОВ «АТЛАС АКТИВ» 















Вихідні дані ТОВ «УКРТЕХРЕСУРС», що використовувались для розроблення муніципального енергетичного плану
Таблиця 1
Виробничі показники теплопостачальних підприємств

	№
	Найменування
	Од. вим.
	2022*
	2023
	2024

	1
	Виробництво теплової енергії всього
	Гкал
	1181,64
	1411,69
	1424,06

	2
	Втрати в мережах
	Гкал
	0
	0
	0

	3
	Корисний відпуск теплової енергії, в т.ч.:
	Гкал
	1181,64
	1411,69
	1424,06

	3. 1
	Населення
	Гкал
	0
	0
	0

	3.2
	Бюджетна сфера
	Гкал
	1181,64
	1411,69
	1424,06

	3.3
	Інші 
	Гкал
	0
	0
	0

	4
	Споживання газу
	т.м3
	9,64
	10,47
	10,93

	5
	Споживання електроенергії
	т.кВт*ч
	1,76
	1,85
	2,09

















Додаток 3 «Ключові енергетичні показники для виконання бенчмаркінгу»
МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу
	№
	Ключові енергетичні показники
	Одиниця вимірювання
	Значення

	1
	2
	3
	4

	
	Рік застосування показників
	
	2024

	
	Найменування області
	
	Дніпропетровська

	
	Найменування територіальної громади
	
	Покровська

	
	Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський)
	-
	Рівнинний

	
	Чисельність населення
	осіб
	42192

	
	Кількість домогосподарств
	од.
	21808

	1
	Загальні дані
	
	

	1.1
	Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10000 населення
	%00
	0,3

	1.2
	Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	%
	7,7%

	
	оплата теплопостачання
	%
	5,9%

	
	оплата водопостачання та водовідведення
	%
	0,1%

	
	оплата електроенергії
	%
	1,1%

	
	оплата природного газу
	%
	0,6%

	
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
	%
	0,0%

	
	оплата енергосервісу
	%
	0,0%

	1.3
	Загальне кінцеве споживання енергії на особу
	кВт·год/ос.
	3113,1

	1.4
	Частка відновлюваної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії
	%
	25,8%

	2
	Громадські будівлі
	
	

	2.1
	Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі:
	%
	100%

	
	будівлі закладів дошкільної освіти
	%
	24%

	
	будівлі закладів освіти
	%
	15%

	
	будівлі закладів охорони здоров’я
	%
	43%

	
	будівлі закладів соціального захисту населення
	%
	4%

	
	будівлі інших бюджетних установ
	%
	14%

	2.2
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею)
	%
	100%

	2.3
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею)
	%
	0%

	2.4
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею)
	%
	0%

	2.5
	Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею)
	%
	15%

	2.6
	Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею)
	%
	0%

	2.7
	Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт·год/м-3
	40,8

	
	будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт·год/м-3
	8,3

	
	будівлі закладів освіти
	кВт·год/м-3
	111,5

	
	будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт·год/м-3
	6,8

	
	будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт·год/м-3
	52,0

	
	будівлі інших бюджетних установ
	кВт·год/м-3
	0,0

	2.8
	Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт·год/м-2
	14,6

	
	будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт·год/м-2
	16,6

	
	будівлі закладів освіти
	кВт·год/м-2
	14,6

	
	будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт·год/м-2
	11,3

	
	будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт·год/м-2
	0,0

	
	будівлі інших бюджетних установ
	кВт·год/м-2
	11,6

	3
	Житлові будівлі
	
	

	3.1
	Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках
	%
	100%

	3.2
	Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі:
	%
	100%

	
	будівлі одноквартирні
	%
	31,3%

	
	будівлі двоквартирні
	%
	0,02%

	
	будівлі багатоквартирні
	%
	67,4%

	
	будівлі для колективного проживання
	%
	1,2%

	3.3
	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі:
	кВт·год/м-2
	76

	
	будівлі одноквартирні
	кВт·год/м-2
	84

	
	будівлі двоквартирні
	кВт·год/м-2
	77

	
	будівлі багатоквартирні
	кВт·год/м-2
	 72

	
	будівлі для колективного проживання
	кВт·год/м-2
	81

	3.4
	Питоме фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі:
	кВт·год/м-2
	14

	
	будівлі одноквартирні
	кВт·год/м-2
	16

	
	будівлі двоквартирні
	кВт·год/м-2
	107

	
	будівлі багатоквартирні
	кВт·год/м-2
	14

	
	будівлі для колективного проживання
	кВт·год/м-2
	0

	3.5
	Частка житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею)
	%
	2,0%

	4
	Зовнішнє освітлення
	
	

	4.1
	Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), всього, у тому числі:
	%
	100%

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	%
	0,0%

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	%
	89,0%

	
	в паркових зонах
	%
	2,2%

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	%
	8,8%

	4.2
	Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі:
	%
	0%

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	%
	0,0%

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	%
	0,0%

	
	в паркових зонах
	%
	0,0%

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	%
	-

	4.3
	Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі:
	Вт/од.
	50

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	Вт/од.
	0

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	Вт/од.
	50

	
	в паркових зонах
	Вт/од.
	50

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	Вт/од.
	 -

	4.4
	Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі:
	кВт·год/од.
	87,1

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	кВт·год/од.
	0

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	кВт·год/од.
	85

	
	в паркових зонах
	кВт·год/од.
	88

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	кВт·год/од.
	-

	4.5
	Частка світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла (за загальною кількістю працюючих і непрацюючих світлоточок)
	%
	99%

	5
	Сфера теплопостачання
	
	

	5.1
	Частка централізованого теплопостачання (за опалюваною площею будівель)
	%
	0%

	5.2
	Частка домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання
	%
	0%

	5.3
	Частка теплової енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	0%

	5.4
	Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	0%

	5.5
	Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	0%

	5.6
	Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії
	кг у.п./Гкал
	0%

	5.7
	Питомі витрати електроенергії при виробництві теплової енергії
	кВт·год/Гкал
	0%

	5.8
	Питомі витрати електроенергії на транспортування теплової енергії
	кВт·год/Гкал
	0%

	5.9
	Частка втрати теплової енергії в теплових мережах
	%
	0%

	5.10
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами
	%
	0%

	5.11
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії
	%
	0%

	5.12
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги з постачання гарячої води
	%
	0%

	5.13
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії
	%
	0%

	5.14
	Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами
	%
	0%

	5.15
	Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії
	%
	0%

	6
	Сфера водопостачання і водовідведення
	
	 

	6.1
	Структура системи питного водопостачання (за чисельністю населення), всього, у тому числі:
	%
	100%

	
	централізованого
	%
	90%

	
	нецентралізованого
	%
	10%

	6.2
	Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання, всього, у тому числі:
	кВт·год/м-3
	1,4

	
	на виробництво (забір і фільтрацію) води
	кВт·год/м-3
	0,6

	
	на транспортування води
	кВт·год/м-3
	0,8

	6.3
	Лінійний коефіцієнт втрат води
	тис.м-3/км
	0,8

	6.4
	Частка виробничих витрат води
	%
	-

	6.5
	Частка втрат води в мережах централізованого водопостачання
	%
	19

	6.6
	Структура системи водовідведення (за чисельністю населення), всього, у тому числі:
	%
	100%

	
	централізованого
	%
	100,0%

	
	нецентралізованого
	%
	0%

	6.7
	Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення, всього, у тому числі:
	кВт·год/м-3
	1,6

	
	на збирання та транспортування стічних вод
	кВт·год/м-3
	0,2

	
	на очищення та скидання стічних вод
	кВт·год/м-3
	1,4

	6.8
	Частка утилізації осадів стічних вод (за об’ємом в абсолютно сухій речовині)
	%
	0,0% 

	6.9
	Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму (в абсолютно сухій речовині) осадів стічних вод
	кВт·год/м-3
	-

	6.10
	Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму осадів стічних вод в абсолютно сухій речовині
	кВт·год/м-3
	-

	7
	Сфера управління побутовими відходами
	
	

	7.1
	Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів
	%
	98%

	7.2
	Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних відходів)
	%
	-

	7.3
	Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів (за вагою від зібраних відходів)
	%
	 -

	7.4
	Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі:
	%
	 -

	
	спалено (термічно оброблено)
	%
	 -

	
	потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії
	%
	 -

	7.5
	Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних відходів), всього, у тому числі:
	%
	 -

	
	з виробництвом теплової та/або електричної енергії
	%
	 -

	
	з виробництвом біогазу
	%
	 -

	7.6
	Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	 -

	7.7
	Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	 -

	7.8
	Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	 -

	8
	Громадський транспорт
	
	 

	8.1
	Питоме споживання енергії громадським транспортом на душу населення
	МДж/ос.
	0,0

	8.2
	Питоме споживання енергії громадським транспортом на одиницю пасажирообігу
	МДж/(пас·км)
	0%

	8.3
	Частка пасажирообігу громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі:
	%
	0%

	
	тролейбуси
	%
	0%

	
	електроавтобуси
	%
	0%

	
	Автобуси
	%
	0%

	8.4
	Питоме споживання енергії громадським нерейковим транспортом, всього, у тому числі:
	МДж/(пас·км)
	0%

	
	тролейбуси
	МДж/(пас·км)
	0

	
	електроавтобуси
	МДж/(пас·км)
	0%

	
	автобуси
	МДж/(пас·км)
	0%

	8.5
	Частка пасажирообігу громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі:
	%
	0%

	
	метрополітен
	%
	0%

	
	трамваї
	%
	0%

	
	інший електричний рейковий транспорт
	%
	0%

	
	інший неелектричний рейковий транспорт
	%
	0%

	8.6
	Питоме споживання енергії громадським рейковим транспортом, всього, у тому числі:
	МДж/(пас·км)
	0%

	
	метрополітен
	МДж/(пас·км)
	0%

	
	трамваї
	МДж/(пас·км)
	0%

	
	інший електричний рейковий транспорт
	МДж/(пас·км)
	0%

	
	інший неелектричний рейковий транспорт
	МДж/(пас·км)
	0,00%












[bookmark: n452]Додаток 4 «Вихідні дані, що використовувалися для розроблення муніципального енергетичного плану»
1) https://zakon.rada.gov.ua/ – веб-сайт Верховної Ради України;
2) https://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України;
3) https://minfin.com.ua/ – веб-сайт Мінфіну;
4) https://saee.gov.ua/ – веб-сайт Держенергоефективності;
5) https://www.nerc.gov.ua/ – веб-сайт НКРЕКП;
6) https://com-east.eu/ – веб-сайт Угоди мерів; 
7) https://adm.dp.gov.ua  – веб-сайт Дніпропетровської ОДА;
8) https://pkrv.dp.gov.ua/ – веб-сайт Покровської міської ради Дніпропетровської області;
9) https://join.dtek.com/ua/krivorizka-tes/  – веб-сайт ДТЕК Дніпровські електромережі;
10) https://pokrovvodokanal.net/ – веб-сайт МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ»;
11) Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 серпня 2020 року № 624-24/VII (із змінами); 
12) Стратегія Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням Покровської міської ради Дніпропетровської області від 14.11.2025 №9;
13) https://www.calculat.org/ua/ – веб-сторінка: онлайн калькулятор;
14) Інформація від ТДВ «Дніпрокомунтранс»;
15) Інформація від ТОВ «АТЛАС АКТИВ»;
16) Інформація від ТОВ «УКРТЕХРЕСУРС»;
17) Інформація від муніципальних установ та організацій Покровської міської територіальної громади;
18) Результати моніторингу споживання енергоресурсів муніципальними установами та організаціями, що фінансуються з бюджету Покровської міської територіальної громади.










Додаток 5 «Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги»
	Сектори кінцевих споживачів енергетичного планування
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Громадські будівлі (Бюджет)

	Тепло, грн/Гкал (з ПДВ)
	4309,91
	6412,12
	6444,68
	7188,93
	7907,82
	8298,6
	8435,34
	8650
	9750

	Природний газ, грн/1000м3 (з ПДВ)
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	18,4
	18,4
	18,4

	Електроенергія, грн/кВт*год (з ПДВ)
	3,5
	4,3
	6,9
	7,6
	10,0
	12,0
	14,0
	15,5
	16,9

	Об'єкти водопостачання та водовідведення

	Електроенергія з розподілом, грн/кВт*год  (з ПДВ)
	7,7
	12,1
	13,0
	13,9
	14,1
	14,4
	15
	15,5
	16,9

	Об’єкти зовнішнього освітлення

	Електроенергія (розподіл, постачання) грн/кВт*год (з ПДВ)
	6,3
	7,3
	9,6
	10,6
	11
	11,3
	12
	15,5
	16,9

	Житлові будівлі (Населення)

	Природний газ, грн/м3 (з ПДВ)
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	9,1
	10,0
	10,0

	Електроенергія, грн/кВт*год (з ПДВ)
	1,7
	2,6
	4,3
	4,3
	4,9
	5,6
	6,4
	7,36
	8,5

	Деревина грн / м3 (без ПДВ)
	940
	1030
	1340
	1470
	1565
	1731
	1815
	1963
	2077

	Об'єкти у сфері теплопостачання  (в частині споживання електричної енергії для потреб транспортування і розподілу теплової енергії)

	Електроенергія, з розподілом, грн/кВт*год  (з ПДВ)
	6,0
	6,6
	6,9
	7,3
	9,0
	9,9
	10,9
	11,9
	13,13

	Газ, грн/1000м3 (з ПДВ)
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	18,4
	18,4
	18,4

	Об'єкти з управління побутовими відходами

	Дизельне пальне, грн/л
	31,4
	51,4
	52,7
	58,4
	86,6
	82,8
	84,5
	82,0
	82,2





Електрична енергія	
2022	2023	2024	13509	10819	7422	Природний газ	
2022	2023	2024	1060	2020	1767	Біопаливо та відходи	
2022	2023	2024	83	45	36	Вугілля й торф	
2022	2023	2024	970	761	359	Теплова енергія	
2022	2023	2024	8976	9461	10818	Нафтопродукти	
2022	2023	2024	129	125	108	


Продаж	






Теплова енергія	Природний газ	Електрична енергія	Біопаливо та відходи	Нафтопродукти	Вугілля й торф	10818	1767	7422	36	108	359	
Паливо	
2022	2023	2024	1461	1628	1904	Вугілля	
2022	2023	2024	979	761	359	Дрова	
2022	2023	2024	83	45	36	Теплова енергія	

2022	2023	2024	8976	9461	10818	Електроенергія	
2022	2023	2024	17370	14548	11080	Природний газ	
2022	2023	2024	1150	2118	1870	


Громадські будівлі	
2022	2023	2024	24727	23231	20510	Об	'	єкти водопостачання та водовідведення	
2022	2023	2024	3213	3215	3381	Об	'	єкти зовнішнього освітлення	
2022	2023	2024	1253	1246	1377	Об	'	єкти з управління побутовими відходами	

2022	2023	2024	664	568	504	Об	'	єкти теплопостачання	
2022	2023	2024	153	301	295	


Громадські будівлі	
2022	2023	2024	29.4	51.5	52.7	Об	'	єкти водопостачання та водовідведення	
2022	2023	2024	17.8	22.4	23.9	Об	'	єкти зовнішнього освітлення	
2022	2023	2024	4.1	3.8	1.7	Об	'	єкти з управління побутовими відходами	

2022	2023	2024	1.3	3.7	4.2	


Паливо	
2022	2023	2024	1.9	4.3	6	Вугілля	
2022	2023	2024	0.9	0.9	0	Теплова енергія	

2022	2023	2024	21.3	35.4	36.6	Електроенергія	
2022	2023	2024	26.9	36.1	37.4	Природний газ	
2022	2023	2024	1.5	4.8	3.7	


Громадські будівлі	
2024	2025	4452.5	11376	Об	'	єкти водопостачання та водовідведення	
2024	2025	0	0.247	


Громадські будівлі	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	24726	23231	20510	20420	20350	19750	19400	18900	18251	Об	'	єкти з управління побутовими відходами	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	664	568	504	498	487	463	442	438	434	Об’єкти зовнішнього освітлення	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	1253	1246	1377	1247	925	810	798	477	473	Об’єкти водопостачання і водовідведення	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	3213	3215	3381	2733	2632	2579	2437	2380	2222	Об’єкти теплопостачання	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	153	301	295	270	320	290	280	270	230	Споживання енергії (факт)	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	30009	28561	26067	Базова лінія (прогноз)	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	30009	28561	26067	25168	24714	23892	23357	22465	21610	


Ряд 1	

2022	2023	2024	391384.9	465752.2	547724.2	

Ряд 1	
2022	2023	2024	2732.3	214.3	2018.5	

Ряд 1	
2022	2023	2024	318560.4	373682.7	346843.9	

Ряд 1	
2022	2023	2024	64222.4	117496.6	169661	
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